**Приложение №2 к документации о закупке**

 **«Утверждаю»**

 Заместитель генерального директора

 по производству

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.И. Варзарь/

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку товара:** Печь инфракрасная для отверждения лака

 (наименование предмета закупки)

**1. Предмет закупки:** Поставка товара: Печь инфракрасная для отверждения лака

**2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:**

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

**3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 15.12.2023 г.**

 Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

**4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:**

 В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на гарантийное обслуживание.

**5. Технические характеристики и потребительские свойства, параметры эквивалентности (не хуже):** Печь инфракрасная для отверждения лака должна отвечать следующим техническим характеристикам и потребительским свойствам:

**5.1 Потребительские свойства (не хуже):**

Печь инфракрасная для отверждения лака предназначена для сушки лакокрасочных покрытий.

|  |  |
| --- | --- |
| Управление с помощью сенсорного экрана | **наличие** |
| Максимальная температура  | 250 °С |
| Время разогрева  | 15 минут до 250 °С |
|  |  |
| Количество зон верхнего нагрева  | 6 |
| Количество зон нижнего нагрева  | 6 |
| Общая длина нагрева  | 3600 мм |
| Скорость конвейера  | 200-1000 мм/мин |
| Высота компонентов сверху/снизу  | 60/60 мм, опция 100/100 мм  |
| Ширина конвейера  | 80 - 450 мм  |

**5. 2Технические характеристики (не хуже):**

|  |  |
| --- | --- |
| Электропитание  | 380В/3 фазы  |
| Максимальная мощность  | 38 кВт |
| Потребляемая мощность  | 8-16 кВт |
| Вытяжка  | 600-800 м3/ч\*2 |
| Габаритные размеры  | не более 4000х1135х1145 мм  |
| Вес  | не более 1000 кг |

**6. Требования по комплекту поставки:**

 Печь инфракрасная для отверждения лака или эквивалент, отвечающая техническим характеристикам и потребительским свойствам, установленным в п.5 настоящего Технического задания - 1 комплект.

Состав 1 комплекта:

1. Печь инфракрасная для отверждения лака IR-4066P или эквивалент

2. Руководство по эксплуатации на русском языке

**7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):**

Поставщик оборудования должен провести экспериментальные работы для подтверждения возможности сушки лакокрасочных покрытий в соответствии с заданными требованиями и оформить акт ввода в эксплуатацию оборудования.

 Поставщик должен обеспечить проведение пуско-наладочных работ на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования) силами специалистов сервисного подразделения Поставщика, имеющими сертификаты о прохождении обучения у производителя поставляемого оборудования.

 При проведении пуско-наладочных работ Поставщик должен провести обучение технического персонала Заказчика на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования).

**8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):**

 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в кон-

сервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

 Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную

совместимость/

**9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):**

 Срок гарантии - не менее 12 месяцев после поставки товара. Если производитель предоставляет гарантийный срок на товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

 Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого Товара, за исключением расходных материалов. Расходные материалы должны иметь свою гарантию, предоставляемую их производителями.

 Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком в течение всего гарантийного срока.

 Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

**10. Требования к упаковке:**

 Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность

Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка,

в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспорт-

ную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами.

 Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

**11. Прочие дополнительные требования к товару:**

 Дата выпуска товара – 2023 год.

 Поставщик должен иметь сервисный центр в Российской Федерации по обслуживанию и

 ремонту данного оборудования, что подтверждается письмом от Производителя на момент пода-

 чи заявки.

 Поставщик должен иметь сертификат СМК согласно требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО

 9001-2015, что подтверждается скан-копией данного сертификата на момент подачи заявки.

 Поставщик должен иметь опыт поставки аналогичного оборудования: не менее четырёх

 договоров (подтверждается на момент подачи заявки сканами договоров с контрагентами

 без указания цены).

Инициатор закупки (ИЗ):

Начальник сборочно-монтажного цеха 62 С.И.Борисов

 *(Начальник подразделения) (подпись, расшифровка подписи)*