**Приложение №2 к документации о закупке**

**«Утверждаю»**

Заместитель главного инженера

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. С. Костыгов

24.04.2021

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку товара**

**1. Предмет закупки:**  *Поставка товара: Провода*

**2. Место и условия поставки товара:** *Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.*

*Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц*.

**3. Срок поставки товара:** *до 30.07.2021.*

**4. Требования о включенных в цену поставляемого товара расходах:** *В общую сумму Договора включены все расходы, в том числе: стоимость Товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, а также уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.*

**5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):** *[[1]](#footnote-1)**ТУ 16-505.804-82, категория качества – производство под контролем «ВП».*

**6. Требования по комплекту поставки:**  *Количество – 1 комплект в составе проводов марок МС, МСЭ, МСЭО:*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Кол-во |
| 1. Провод МС16-13 1х0,05 черный цвет | 25 м. |
| 1. Провод МС16-13 1х0,08 желтый цвет | 4550 м. |
| 1. Провод МС16-13 1х0,08 черный цвет | 1350 м. |
| 1. Провод МС16-13 1х0,12 черный цвет | 2300 м. |
| 1. Провод МС16-13 1х0,20 черный цвет | 500 м. |
| 1. Провод МС16-13 1х0,35 желтый цвет | 500 м. |
| 1. Провод МС16-13 1х0,35 черный цвет | 300 м. |
| 1. Провод МС16-13 1х0,50 черный цвет | 10 м. |
| 1. Провод МСЭ16-13 2х0,12 черный цвет | 250 м. |
| 1. Провод МСЭ16-13 2х0,2 черный цвет | 50 м. |
| 1. Провод МСЭ16-13 1х0,08 черный цвет | 450 м. |
| 1. Провод МСЭ16-13 1х0,12 черный цвет | 50 м. |
| 1. Провод МСЭ16-13 2х0,08 черный цвет | 300 м. |
| 1. Провод МСЭ16-13 2х0,35 черный цвет | 250 м. |
| 1. Провод МСЭ16-13 2х0,35 желто-зеленый цвет | 250 м. |
| 1. Провод МСЭО16-13 2х0,08 черный цвет | 100 м. |
| 1. Провод МСЭО16-13 2х0,12 черный цвет | 100 м. |
| 1. Провод МС26-13 1х1,00 черный цвет | 100 м. |
| 1. Провод МС26-13 1х1,50 черный цвет | 100 м. |
| 1. Провод МС26-13 1х2,50 черный цвет | 150 м. |
| 1. Провод МСЭ26-13 2х0,75 черный цвет | 100 м. |
| 1. Провод МСЭ26-13 2х1,5 черный цвет | 300 м. |

*Толеранс +0/-5%.*

**7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):** *нет.[[2]](#footnote-2)*

**8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару:**[[3]](#footnote-3)*закупаемая продукция должна соответствовать требованиям безопасности, надежности и экологичности.*

**9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):** *не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.[[4]](#footnote-4)*

**10. Требования к упаковке:** *Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.*

**11. Прочие дополнительные требования к товару:** *Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должен иметь дефектов.*

*выпуск не ранее 2021 г.*

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела материально-технического снабжения и комплектации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. В. Смуров

*(подпись, расшифровка подписи)*

СОГЛАСОВАНО: Руководитель проекта[[5]](#footnote-5)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Жусупов

*(подпись, расшифровка подписи)*

1. Указываются показатели, характеристики, свойства, имеющие практическую ценность и могут включать в себя технические, функциональные (потребительские), качественные, количественные, эксплуатационные и иные характеристики. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае необходимости указываются требования. [↑](#footnote-ref-2)
3. Требования должны быть измеряемыми и выражаться в числовых значениях и / или в виде безальтернативных показателей (да / нет, наличие / отсутствие) [↑](#footnote-ref-3)
4. Если установлено требование по проведению пуско-наладки, то с момента подписания акта ввода в эксплуатацию. [↑](#footnote-ref-4)
5. Для закупок, проводимых в рамках ГОЗ и иных проектов отделом 915 [↑](#footnote-ref-5)