**Приложение №2 к документации о закупке**

 **«Утверждаю»**

 Заместитель генерального директора

 по производству

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Варзарь

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку товара**  Шкаф сухого хранения DC-3G ESD или эквивалент

(наименование предмета закупки)

**1. Предмет закупки:** Поставка товара:Шкаф сухого хранения DC-3G ESD или эквивалент

**2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:**

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

**3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 15.03.2023 г.**

**4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:**

 В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на гарантийное обслуживание.

**5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):**

Шкаф сухого хранения должен отвечать следующим техническим характеристикам и потребительским свойствам:

**5.1 Потребительские свойства (не хуже):**

 Шкаф сухого хранения предназначен для обеспечения ультранизких значений относительной влажности, что необходимо для хранения влагочувствительных компонентов и материалов, электрорадиоэлементов, печатных плат, электронных модулей и должен обладать следующим потребительскими свойствами и иметь:

- оповещение об открытой двери и о превышении заданной влажности

- цвет серый RAL 7035

- цифровую панель управления и вывод о режимах работы и величине влажности и

 температуры на цветной ЖКИ дисплей

**5.2 Технические характеристики (не хуже):**

|  |
| --- |
| - внешние размеры (ШхВхГ), мм 600 х 1947 х 640  |
| - объем не более 670 л |
| - количество полок – 3 - нагрузка на полку не более 55 кг- диапазон поддержания влажности от 1 % до 50 %- точность поддержания влажности ±1%- время восстановления до 5% после открытия двери на 10 с – менее 8 мин.- время выхода в рабочий режим (с 50% до 1 % RH) не более 1 ч 40 мин.- потребляемая мощность до 350 Вт в режиме регенерации, не более 5 Вт в режиме хранения- электропитание 220±22 В, подача питания должна осуществляться посредством сменного  кабеля с евровилкой с заземляющим контактом  |

**6. Требования по комплекту поставки:**

 Шкаф сухого хранения DC-3G ESD или эквивалент – 3 штуки

 Руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке

**7. Требования к проведению пусконаладочных работ:**

- Поставщик должен обеспечить проведение пуско-наладочных работ на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования) силами специалистов сервисного подразделения Поставщика, имеющими сертификаты о прохождении обучения у производителя поставляемого оборудования.

- При проведениипуско-наладочных работПоставщик должен провести обучение технического персонала Заказчика на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования).

**8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):**

∙ Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

∙ Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

**9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):**

 Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

**10. Требования к упаковке:**

 Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

**11. Прочие дополнительные требования к товару:**

 Дата выпуска товара – не ранее 2022 год.

Инициатор закупки (ИЗ):

Начальник сборочно-монтажного цеха 62 С.И.Борисов

 *(Начальник подразделения) (подпись, расшифровка подписи)*