**Приложение №2 к документации о закупке**

 **«Утверждаю»**

 Главный инженер

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Москвин

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку товара**

**1. Предмет закупки:**

Поставка товара: электросветильники светодиодные **2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25. Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц. **3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: До 31.07.2023г***.* **4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:** В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. **5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):**  - Категория качества – производство под контролем «ОТК» - Производство - **Россия** 5.1.Электросветильники светодиодные на подвесные потолки типа «Армстронг»: -Цветовая температура - 4000К -Потребляемая мощность –не более 42 Вт -Номинальная частота – не более 50 Гц -Допустимый диапазон напряжения питания переменного тока – 110-250 В - Коэффициент мощности – 0,95

5.2.Электросветильники светодиодные на подвесные потолки типа «Армстронг»: -Цветовая температура - 3000К -Потребляемая мощность –не более 42 Вт -Номинальная частота – не более 50 Гц -Допустимый диапазон напряжения питания переменного тока – 110-250 В - Коэффициент мощности – 0,95 5.3.Электросветильники светодиодные линейные подвесные: -Цветовая температура - 4000К -Потребляемая мощность –не более 42Вт -Номинальная частота – не более 50 Гц -Номинальное напряжение питания переменного тока – 230 В -Допустимый диапазон напряжения питания переменного тока – 130-264 В -Коэффициент мощности – 0,9 -Степень защиты от внешних воздействий –IP65 -Длина светильника – 1200…1300мм -Ширина- 112мм

5.4. Электросветильники светодиодные линейные подвесные: - Цветовая температура - 3500К - 4000К -Потребляемая мощность –не более 35Вт -Номинальная частота – не более 50 Гц -Номинальное напряжение питания переменного тока – 230 В -Допустимый диапазон напряжения питания переменного тока – 170-250 В -Степень защиты от внешних воздействий –IP65 -Длина светильника – 1200…1300мм -Ширина- 112мм

**6. Требования по комплекту поставки:**

Электросветильники светодиодные – 400 шт., в том числе: -Электросветильники светодиодные (4000К) на подвесные потолки типа «Армстронг» - 100 шт. -Электросветильники светодиодные (3000К) на подвесные потолки типа «Армстронг» - 100 шт. -Электросветильники светодиодные линейные подвесные (4000К) – 100 шт. -Электросветильники светодиодные линейные подвесные (3500К-4000К) –100 шт.

**7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):** нет **8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):** Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 (Класс защиты от поражения электрическим током – I), ГОСТ 15150-69 (Климатическое исполнение – УХЛ4), ГОСТ 14254-96 (Степень защиты от внешних воздействий –IP65) **9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): Г**арантийный срок эксплуатации: п.5.1, 5.2. Электросветильники светодиодные на подвесные потолки типа «Армстронг» - не менее 7лет, п.5.3, 5.4. Электросветильники светодиодные линейные подвесные - не менее 7лет; **10. Требования к упаковке:** Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности. **11. Прочие дополнительные требования к товару:**

Каждый светильник должен иметь паспорт со штампом ОТК, датой изготовления, датой продажи (отгрузки)

и гарантийным сроком эксплуатации.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела 81

*(Начальник подразделения)*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Уличев

 *(подпись, расшифровка подписи)*