СООБЩЕНИЕ от 22.07.2026 № СЗ-2227

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР выполнения работ:
Ремонт помещения 122, корпус 3.

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: ремонт помещения 122, корпус 3, в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч». Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения работ: ремонт помещения 122, корпус3, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 29 июля 2026 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)
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/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

А.В. Бакарева
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 22.07.2026 № СЗ-2227
  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ
1. Предмет закупки: выполнение работ: ремонт помещения 122, корпус 3. 
2. Место и условия выполнения работ: в соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, корпус 3, помещение 122. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.
3. Срок выполнения работ: до 30.10.2026г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: в общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".
6. Требования по комплекту поставки: 71,6 кв.м.

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1. Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе, Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1 

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	шт
	12

	2
	Демонтаж:  розеток
	шт
	9

	3
	Демонтаж кабеля
	м
	96

	4
	Демонтаж м/к креплений
	т
	0,085

	5
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	м2
	70,9

	6
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	м2
	71,6

	7
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 50 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
	м2
	71,6

	8
	Разборка гидроизоляции из рулонных материалов
	м2
	71,6

	9
	Разборка мелких покрытий (нащельников)
	м2
	1,8

	10
	Разборка трубопроводов из труб диаметром: до 25 мм
	м
	127,5

	11
	Разборка трубопроводов из труб диаметром: до 32 мм
	м
	12

	12
	Разборка трубопроводов из труб диаметром: до 50 мм
	м
	12

	13
	Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром: 50 мм
	м
	28

	14
	Снятие смесителя: без душевой сетки
	шт
	2

	15
	Демонтаж  водонагревателей емкостью: до 2 м3
	шт
	2

	16
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм
	м2
	23,9268

	17
	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм
	шт
	6


	18
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 
	1т груза
	10,29

	19
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами: мусор строительный
	1т груза
	10,29

	20
	Устройство стяжек: цементных толщиной 100 мм
	м2
	71,6

	21
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	7,3032

	22
	Устройство покрытий из кислотоупорной плитки
	м2
	70

	23
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,84

	24
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	7

	25
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	7

	26
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом
	м2
	70,5

	27
	Клей-герметик полиуретановый однокомпонентный, объем 310 мл
	шт
	4,935

	28
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	75,435

	29
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей
	м2
	70,5

	30
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	т
	0,264375

	31
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм
	м2
	70,5

	32
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,03525

	33
	Раствор готовый кладочный, цементный, М75
	м3
	0,846

	34
	Шпатлевка  стен,  подготовленных под окраску (колонны, стены)
	м2
	31,2

	35
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	м2
	141,2

	36
	Грунтовка акриловая АК-070
	т
	0,02824

	37
	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17
	т
	0,088956

	38
	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	м2
	129,3

	39
	Шпатлевка потолков, подготовленных под окраску
	м2
	129,3

	40
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	м2
	129,3

	41
	Грунтовка акриловая АК-070
	т
	0,042669

	42
	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17
	т
	0,081459

	43
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	м2
	76

	44
	Краска масляная МА-15, цветная
	кг
	12,236

	45
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов
	м2
	13,5

	46
	Краска масляная МА-15, цветная
	кг
	2,1735

	47
	Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в кирпичных стенах
	шт
	1

	48
	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °C не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 50 мм
	м3
	0,025

	49
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	м2
	0,5

	50
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100
	м3
	0,00935

	51
	Устройство мелких покрытий (нащельники)
	м2
	2

	52
	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,55 мм, ширина 1250 мм
	м2
	2,3

	53
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	м2 проекции
	71,6

	54
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	3,938

	55
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм
	м
	29,8

	56
	Трубы напорные из полипропилена PN20, армированные стекловолокном, 32мм
	м
	27,9524

	57
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 32 мм
	шт
	6

	58
	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм
	шт
	2

	59
	Угольник 90° из полипропилена  PN20, наружный диаметр 32 мм
	шт
	14

	60
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х32 мм
	шт
	6

	61
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х25х32 мм
	шт
	4

	62
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	2

	63
	Хомут металлический оцинкованный для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм
	шт
	30

	64
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм
	м
	32,4

	65
	Трубы напорные из полипропилена PN20, армированные стекловолокном, 25мм
	м
	30,0996

	66
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм
	шт
	12

	67
	Угольник 90° из полипропилена PN20, наружный диаметр 25 мм
	шт
	19

	68
	Угольник 90° из полипропилена PN20, наружный диаметр 25 мм прим. обвод
	шт
	2

	69
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм
	шт
	9

	70
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	4

	71
	Хомут металлический для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм
	шт
	36

	72
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм
	м
	42

	73
	Трубы напорные из полипропилена PN20, армированные стекловолокном, 20мм
	м
	37,758

	74
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	4

	75
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм
	шт
	8

	76
	Угольник 90° из полипропилена PN20, наружный диаметр 20 мм
	шт
	18

	77
	Угольник 90° из полипропилена PN20, наружный диаметр 20 мм прим. обвод
	шт
	6

	78
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	9

	79
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	4

	80
	Хомут металлический оцинкованный для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
	шт
	38

	81
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
	м
	6

	82
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	м
	5,988

	83
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	м
	3

	84
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: Ø75мм
	м
	19,2

	85
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, Ø110 мм
	м
	2,994

	86
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, Ø110 мм  прим. ф=75мм
	м
	19,1616

	87
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, Ø110 мм
	шт
	1

	88
	Тройник полипропиленовый переходной, Ø110х50х75мм
	шт
	1

	89
	Тройник полипропиленовый переходной, Ø75х50х75 мм
	шт
	3

	90
	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, Ø110х75мм
	шт
	1

	91
	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, Ø75х50мм
	шт
	2

	92
	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, Ø 75мм
	шт
	11

	93
	Заглушка полиэтиленовая для труб Ø50 мм
	шт
	4

	94
	Хомут металлический оцинкованный для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм
	шт
	3

	95
	Хомут металлический оцинкованный для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 72 до 80 мм
	шт
	17

	96
	Хомут металлический оцинкованный для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм
	шт
	6

	97
	Установка нагревателей водяных (материал Заказчика)
	компл
	2

	98
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
	шт
	1

	99
	Щит с монтажной панелью, размеры 1000х650х300 мм, степень защиты IP66 прим.
	шт
	1

	100
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	3

	101
	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	2

	102
	Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	1

	103
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	м
	10

	104
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	35

	105

	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	м
	25

	106

	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	35

	107
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	м
	20,4

	108
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	м
	40,8

	109
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, диаметр 20 мм
	м
	35

	110
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм
	м
	10

	111
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, диаметр крепления 20 мм
	шт
	100

	112
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
	шт
	12

	113
	Накладной светильник LC-NSIP-40 ватт 135*1280 IP65
	шт
	12

	114
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг прим. монтаж троса
	м
	50

	115
	Крюк-кольцо стальной оцинкованный, диаметр резьбы М12, ширина зева крюка 12 мм, 
	шт
	2

	116
	Трос стальной диаметр 4 мм
	м
	50

	117
	Выключатель: герметический
	шт
	1

	118
	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, IP54
	шт
	1

	119
	Розетка штепсельная: герметическая
	шт
	2


Планировка
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7.Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам: выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее двух  лет, со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».
10. Требования к упаковке:  нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару: выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте. 
Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 22.07.2026 № СЗ-2227
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 22.07.2026                          № СЗ-2227 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
	Примечания

	1.
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_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)
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