СООБЩЕНИЕ от 10.08.2026 № СЗ-2232

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР на выполнение работ:
Ремонт помещений 106 и 107, корпус 1.

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: ремонт помещений 106 и 107, корпус 1, в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч». Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения работ: ремонт помещений 106 и 107, корпус 1, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 17 августа 2026 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)
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/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

А.В. Бакарева
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 10.08.2026 № СЗ-2232
  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ
1. Предмет закупки: выполнение работ: Ремонт помещений 106 и 107, корпус 1. 
2. Место и условия выполнения работ: в соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, корпус 1, помещения 106 и 107. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.
3. Срок выполнения работ: до 30.10.2026г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: в общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".
6. Требования по комплекту поставки: 10 кв.м.

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1. Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе, Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1 

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж  обшивки стены из стального листа
	м2
	8,58

	2
	Демонтаж противопожарных дверей: однопольных 
	шт
	2

	3
	Демонтаж лотков, решеток полосовой и тонколистовой стали
	т
	0,204

	4
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	0,005

	5
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4
	м3
	0,0052

	6
	Расчистка вручную поверхностей потолка от старых покрасок с лесов
	м2
	9,986

	7
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	м2
	10

	8
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	м
	5

	9
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	шт
	1

	10
	Демонтаж кабеля
	м
	10

	11
	Демонтаж: выключателей, розеток
	шт
	4

	12
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	шт
	4

	13
	Установка деревянных конструкций каркасов: перегородок из брусков
	м3
	0,08

	14
	Покрытие пленкой: стен
	м2
	6,6

	15
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
	м2
	8,25

	16
	Демонтаж деревянных конструкций каркасов: перегородок из брусков
	м3
	0,08

	17
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	м2 
	10

	18
	Щиты настила, толщина 50 мм
	м2
	0,55

	19
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
	м3
	0,57

	20
	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М150
	шт
	171

	21
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	м2
	64,095

	22
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	6,6018

	23
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона - установка сетки из арматуры 18 на стены помещения 107.
	т
	1,01

	24
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	1,01

	25
	Болты анкерные оцинкованные
	кг
	9,503

	26
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	м2
	64,095

	27
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150
	м3
	4,794306

	28
	шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	м2
	64,095

	29
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен - на высоту до 3м
	м2
	47,85

	30
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	9,57

	31
	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная
	т
	0,014355

	32
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен - на высоту от 3 до 3,9м
	м2
	16,245

	33
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	3,249

	34
	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цвет белый
	т
	0,0048735

	35
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	м2
	9,986

	36
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	м2
	10

	37
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
	м2
	10

	38
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	2,2

	39
	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цвет белый
	т
	0,0033

	40
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	10

	41
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	0,204

	42
	Устройство покрытий из плит керамогранитных
	м2
	10

	43
	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм
	м2
	10,2

	44
	Рейка строганная сухая длина 2-3 м, размеры 8х18 мм   
	м3
	0,001

	45
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,12

	46
	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей
	кг
	4

	47
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных
	м
	18,05

	48
	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм
	м2
	2,76165

	49
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,01083

	50
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,0027075

	51
	Дверь КХО п.58 пост. 814 пр. РФ с замками , решетчатой дверью, доводчиком, с доставкой и монтажом в пом. 107
	шт
	1

	52
	Установка противопожарных дверей: однопольных в пом. 106
	шт
	1

	53
	Дверь противопожарная в пом. 106
	шт
	1

	54
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	1

	55
	Доводчик к противопожарной двери
	шт
	1

	56
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м 
	т
	0,043

	57
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из листового проката толщиной 3-10 мм, сталь С255
	т
	0,043

	58
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	т
	0,03

	59
	Окно выдачи 300х200 мм
	шт
	1

	60
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 120 мм
	шт
	8

	61
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	м
	9

	62
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	9,225

	63
	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм
	шт
	2

	64
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм
	шт
	4

	65
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1"
	шт
	5

	66
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	3

	67
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
	соединений
	21

	68
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: до 4
	шт
	1

	69
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	шт
	2

	70
	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 4, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 0,788 кВт
	шт
	1

	71
	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"
	компл
	1

	72
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	1

	73
	Коробка разветвительная для открытой проводки, IP55
	шт
	1

	74
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	30

	75
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	м
	20,4

	76
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	м
	10,2

	77
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	м
	25

	78
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм
	м
	25

	79
	Углы внутренние изменяемые для кабель-канала, размеры 25х16 мм
	шт
	2

	80
	Углы внешние изменяемые для кабель-канала, размеры 25х16 мм
	шт
	2

	81
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	шт
	2

	82
	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, IP54
	шт
	2

	83
	Розетка штепсельная: трехполюсная
	шт
	2

	84
	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом для открытой установки, 16 А, IP54
	шт
	2

	85
	Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)
	шт
	3

	86
	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, IP65, УХЛ4, корпус пластиковый, световой поток 3200-4000 лм, цветовая температура 4000-6500 К, размеры светильника 1200х76 мм, мощность 36 Вт
	шт
	2

	87
	Светильник светодиодный дежурного освещения линейный, накладной, IP54, УХЛ4, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт
	шт
	1
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Планировка

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам: выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее двух  лет, со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».
10. Требования к упаковке:  нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару: выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте. 
Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 10.08.2026 № СЗ-2232
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 10.08.2026                          № СЗ-2232 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
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_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)
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