СООБЩЕНИЕ от 18.08.2026 № СЗ-2234

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР на поставку товара:
Комплекс с беспилотным летательным аппаратом.

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: Комплекс с беспилотным летательным аппаратом, в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч». Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара: Комплекс с беспилотным летательным аппаратом, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 25 августа 2026 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)
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/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

И.А.Смирнова
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 18.08.2026 № СЗ-2234
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Комплекс с беспилотным летательным аппаратом.
1. Предмет закупки: Поставка товара: Комплекс с беспилотным летательным аппаратом.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставить по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.
Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку, подключение и настройку оборудования собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 30.09.2026г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах: 

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выполнение пусконаладочных работ, инструктаж рабочего на территории предприятия-заказчика, расходы на гарантийное обслуживание.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): 

	Требования к товару (далее – товар/оборудование)

	1. Общие сведения о товаре

	1.1.
	Наименование оборудования, марка (модель) оборудования (при наличии)
	Комплекс с беспилотным летательным аппаратом 

	1.2.
	Условия эксплуатации
	 Температура в осенне-весенний период до -20ºС, в летний до +40ºС.

	1.3.
	Назначение оборудования
	Предназначено для логистических операций с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на локальных участках, участках со сложной конфигурацией и т.д., где применение других транспортных средств нецелесообразно. 

	1.4.
	Режим работы оборудования
	

	   1.5
	Сведения о ранее эксплуатируемом оборудовании 
	Оборудование ранее не использовалось в представленной комплектации.

	1.6


	Тип изготовления оборудования
	Приобретаемое оборудование серийного изготовления,

должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным.

	1.7
	Год изготовления оборудования, не ранее
	2026 г.

	2. Общие технические характеристики

	  2.1.
	Производительность, грузоподъемность


	Коптер с вертикальным взлетом и посадкой:
Масса полезной нагрузки, кг: 

-Номинальная: 20 кг  

-Предельная: 30 кг

-Максимальная (краткосрочно): 40 кг 

Время полета: 

-До 90 мин (без нагрузки) 

-До 40 мин (с грузом 20 кг) 
Скорость полета:  

-До 70 км/ч (с грузом 20 кг) 

-До 100 км/ч (без груза) 

Дальность связи:

- Гарантированная дальность связи до 50 км с условием: прямая видимость, отсутствие подавления РЭБ и помех.

- Максимальная дальность связи до 70 км 

Дальность полета:

-До 70 км (автономно) 

-До 30 км (ручное управление) 

	2.2.
	Габаритные размеры, Д*Ш*В 
	Коптер или аналог с вертикальным взлетом и посадкой:

В сложенном виде, без пропеллеров: 670×670×800 мм (Д×Ш×В); в разложенном виде, с пропеллерами: 2300х2300х800  мм (Д×Ш×В)



	2.3.
	Масса
	Коптер с вертикальным взлетом и посадкой:

− Масса без аккумулятора и навесного оборудования, кг: не более 15 кг
− Масса аккумулятора: не менее 78 А/ч 15,6-15,9 кг
Макс. полезная нагрузка: 40 кг;

Макс. взлетная масса: 29 кг;

	2.4.


	Конструктивное исполнение


	БПЛА мультироторного типа с роторными винтами (коптер). 

–Корпус: высококачественный углепластика T300 3К.

-Соединения/сочленения: алюминиевый сплав 6061 или аналог

-Складные лучи и пропеллеры.

1.Тип связи

Связь  линк SIYI MK32 hdmi Combo 

-MK32 Air Unit

-Air HDMI Input Converter

2. Полетный контроллер:

-Процессор:
STM32H743 (Cortex-M7 с FPU) 

-Тактовая частота:
480 МГц 

-Флеш-память:
2 МБ

-Оперативная память (SRAM):
1 МБ

-Инерциальные измерительные блоки (IMU)
Тройное резервирование: ADIS16470 (аэрокосмического класса), ICM-42688-P, ICM-20689

-Компас:
RM3100 промышленного класса

-Барометры:
Два дублирующих датчика MS5611

-Интерфейсы:
UART: 5 портов; CAN: 2 шины; I2C: 6 портов; SPI: 1 порт; АЦП (ADC IN): 1 (6,6 В / 3,3 В) 

-PWM/DSHOT:
14 каналов (M1–M12 поддерживают DSHOT) 

-ход приёмника:
PPM / SBUS / DSM 

Порты GPS:
2 

Отладка:
UART7, JTAG

Слот для карты памяти:
MicroSD

Номинальное напряжение:
4,5–5,5 В 

Напряжение сервоприводов:
0–36 В

Напряжение USB:
4,75–5,25 В 

Рабочая температура:
от -20 °C до +85 °C

Размеры:
77 × 45,5 × 39 мм 

Вес:
105 г

-Резервирование сенсоров: Тройное резервирование IMU, двойное резервирование питания ПК

-Температурная компенсация работы IMU

-Виброизоляционная система демпфирования ПК
-Поддержка RTK GPS

-Совместимость с ПО прошивки ArduPilot (версии 4.10 и выше) и PX4 (версии 1.12.3 и выше)

3.Электромоторы  

-Максимальная тяга:ь не менее 30 кг/ось (при 54 В, на уровне моря)

-Рекомендуемый взлётный вес:
19–22 кг/ось (при 54 В, на уровне моря)

-Рекомендуемая батарея:
12–18S LiPo (до 75 В)

-Номинальный ток:
150 А

-KV (оборотов на вольт):
не менее 55 не более 65 

-Размер статора:
121 × 28 мм

-Вес системы:
не более 2900 г (с пропеллерами)

-Степень защиты: не менее
IPX54 (защита от сильных водяных струй и пыли) 

-Рабочая температура:
от -20 °C до +50 °C

-Диаметр посадочной трубы:
45 или 50 мм 40 мм (совместим с карбоновыми трубками) 

-Уровень входного сигнала ШИМ:
3.3 В / 5 В

-Частота сигнала дроссельной заслонки:
50–500 Гц 

-Ширина рабочего импульса:
1100–1940 мкс (фиксированная, не программируется) 

-Пропеллер:
MFP 43×14 дюймов 

-Интегрированная конструкция регулятора скорости и электромотора

-Система Intelligent Protection V2.0 с временем отклика на неисправность менее 270 мс

4. Плата распределения питания

-Интегрированная плата распределения питания,

с встроенными стабилизаторами напряжения 3V, 5V-6V, 12V, 24V

-Линейный стабилизатор напряжения 48V

5. Камера 

-Трёхосевой подвес с видеокамерой

-Матрица:
1/2,7 дюйма, CMOS, эффективное разрешение 4 Мп 

-Объектив:
10-кратный оптический зум, 30-кратный гибридный зум

-Фокусное расстояние:
От 5,15 ±5% до 47,38 ±5% мм 

-Минимальное расстояние фокусировки:
200 мм

-Диафрагма:
От f/1,8 до f/2,5

-Разрешение записи видео:
2K (2560×1440) при 30 кадрах в секунду

-Битрейт видео
12 Мбит/с:

-Угол обзора (без зума):
Диагональ: 79,5°, горизонталь: 71,5

-Поддержка карт памяти:
MicroSD Class 10, до 128 ГБ

6. GNSS-модуль

-Поддерживаемые GNSS-системы и частоты:
GPS: L1, L2; Galileo: E1, E5b; GLONASS: L1, L2; BeiDou: B1, B2, B3; QZSS: L1C/A, L1C/B, L2; SBAS: Egnos, WAAS, GAGAN, MSAS, SDCM (L1) 

-Точность в режиме RTK:
Горизонтальная: 0,6 см + 0,5 ppm; Вертикальная: 1 см + 1 ppm 

-Точность в других режимах:
Автономный: ~1,2 м (гор.) / 1,9 м (верт.); SBAS: ~0,6 м (гор.) / 0,8 м (верт.); DGPS: ~0,4 м (гор.) / 0,7 м (верт.) 

-Время первого фиксирования:
Холодный старт: ≤ 45 с; Горячий старт: ≤ 20 с; Повторное приобретение: 1 с 
-Задержка данных:
< 10 мс 

-Магнитометр:
IST8310 

-Антенны:
Пиковое усиление: 2 дБи; Усиление LNA: 33 ± 2 дБ 

-Точность времени:
xPPS выход: 5 нс; Точность события: < 20 нс 

-Частота обновления данных:
Только измерения: 100 Гц; Автономный/SBAS/DGPS + ориентация: 50 Гц; RTK + ориентация: 20 Гц 

-Интерфейсы подключения:
USB Type-C, UART1 (GH1.25 10-pin), UART2 (GH1.25 6-pin) 

-Тип подключения антенн:
На плате: SMA-гнездо; Антенны: SMA-штекер 

-Кнопки и переключатель:
LOG BUTTON (запись логов, управление SD-картой); SAFETY SWITCH (блокировка/разблокировка управления полётом); встроенный зуммер 

-Скорость передачи данных:
Регулируемая, по умолчанию 230400 бод (5 Гц) 

-Рабочее напряжение:
4,75–5,25 В 

-Потребляемая мощность:
Типичное значение: 0,6 Вт; максимальное: 1,1 Вт 

-Рабочая температура:
От -40 °C до +85 °C 

-Габариты платы:
42,7 × 71,8 × 13,3 мм 

-Диаметр антенны:
40 мм 

-Высота антенны:
76 мм 

-Вес (без антенн):
54,5 г 

-Двухантенная система. Позволяет определять направление движения (YAW) без использования магнитометра, что исключает ошибки из-за магнитных помех от моторов, металлических конструкций или ЛЭП. 

AIM+. Продвинутая технология защиты от помех и спуфинга (подделки сигналов). 

- Система LOCK+. Обеспечивает стабильное отслеживание спутников даже при сильных вибрациях. 

-Система APME+. Компенсирует многолучевые искажения сигнала (отражения от объектов). 

-СистемаIONO+. Повышает защиту от ионосферных возмущений. 

-Поддержка OSNMA. Обеспечивает дополнительную аутентификацию сигналов. 

-Дополнительные функции. Спектральный анализ, запись данных, постобработка. 

-Совместимость с прошивками Ardupilot и PX4 

7. Система управления и антенны 

Наземная станция управления (НСУ) для дрона

-Пульт управления с монитором и антеннами MK32 Ground Unit

8.Аккумуляторная батарея

-Емкость: 78000 mAh

 -Ток заряда: 0,1-0,4С (8-30А) 

-Ток разряда, продолжительный, А: 160 (2C) 

-Ток разряда пиковый (до 5 сек.), А: До 3С (240) 

-Температура тела АКБ при разряде, °С: От 0 до плюс 35

-Температура тела АКБ при зарядке, °С: От плюс 5 до плюс 25 

-Степень разряда допустимая (минимальная оставшаяся 

емкость), %: 20 (52.2 В) 

-Время начала зарядки после разряда не менее, мин: 10 

-Время начала разрядки (полета), после зарядки не 

менее, мин: 10 

-Номинальное напряжение, В: 66,6 

-Установленное напряжение полной зарядки, В: 74,6

-Максимальное напряжение (полная зарядка), В: 76

Минимальное напряжение (полная разрядка), В: 49,5 

 9. Зарядное устройство аккумулятора

– максимальный ток зарядки 25 А. 

– входное рабочее напряжение 220 В. 

– тип батареи Li-Po (троичная);

– количество ячеек – 18 шт.

– контроль температуры аккумулятора

- ток балансировки 0,4 А

- встроенный  BlueTooth интерфейс

10.Упаковка:

-Фанерный ящик с крышкой, рассчитанный на полный комплект изделия с огнеупорным покрытием.

	2.5.
	Срок службы оборудования и основных рабочих органов, не менее
	Срок службы оборудования не менее 5 лет- на моторы гарантия 300 часов, на акб 300 циклов

	2.6.
	Автоматизация и программное обеспечение
	Необходимый комплект ПО для работы поставляемого оборудования и первичной обработки данных 

	2.7.
	Значение класса энергетической эффективности 
	Не регламентируется

	2.8.
	Удельный расход энергетических ресурсов на единицу производимой продукции
	Не регламентируется 

	2.9.
	Параметры 

электроснабжения 
	Не регламентируется

	2.10.
	Требования к качеству оборудования, стандартам, СНиПам, ГОСТам и иным правилам
	«Контрагент обязан поставлять товар, соответствующий, требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, установленным Компанией и предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, в том числе требованиям следующих законодательных и иных актов.



	2.11.
	Требования к сертификации оборудования
	«Поставляемый товар должен быть сертифицирован. Вместе с товаром контрагент предоставляет сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011».».

	2.12.
	Иные характеристики
	Не регламентируется

	3. Комплектность поставки

	3.1.
	Комплектность поставки
	1. БПЛА (1 ед.);

2. Комплект НСУ с блоком внешних антенн (1 ед.);

3. Транспортировочный ящик (1 ед.);

4. Зарядное устройство аккумулятора  дрона (1 ед.);
5. Аккумулятор дрона (2 ед.);
6. Комплект запасных пропеллеров дрона (1 ед.);



	3.2.
	Материалы, инструменты, принадлежности входящие в стоимость оборудования
	

	3.3.


	Программное обеспечение 
	1. Бессрочная лицензия на программу MissionPlanner и QGroundControl 
2. Бессрочная лицензия на программу SIYI UniGCS или аналог .

	3.4.
	Документация
	- Паспорт с указанием данных по содержанию цветных и драгоценных металлов, вредных веществ и требования к утилизации оборудования

- Сертификат о калибровке спектрометра

- Сертификат о поверке спектрометра (при наличии)

- Руководство пользователя.



	3.5.
	Гарантийные обязательства
	Не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

	4. Работы, выполняемые поставщиком оборудования

	4.1.
	Монтажные, шеф-монтажные, пусконаладочные работы, выполняемые Контрагентом. Инструктаж, ознакомление с безопасными методами работы, проводимые Контрагентом/


	Не требуется.

	4.2.
	Обучение обслуживающего персонала Компании, проводимое Контрагентом
	-

	4.3.
	Проектно-изыскательские работы, выполняемые поставщиком оборудования
	-

	4.4.
	Требования к организации сервисного/технического обслуживания/поддержки
	Требуется

	5. Дополнительные (особые) требования

	5.1.
	Наличие склада-магазина или консигнационного склада
	Не регламентируется

	5.2.
	Порядок поставки
	В соответствии с условиями договора

	5.3.
	Требования к контролю качества и приемке
	Неприменимо.

	5.4.
	Требования к Контрагенту
	Неприменимо.

	5.5.
	Перечень приложений к Техническому заданию/договору
	-


7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): да
8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): 

∙ Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. 

∙ Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

10. Требования к упаковке: 

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару: 

 Дата выпуска товара – не ранее 2026 года.

Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 18.08.2026 № СЗ-2234
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 18.08.2026                          № СЗ-2234 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
	Примечания

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	х
	
	


_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)
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