СООБЩЕНИЕ от 19.08.2026 № СЗ-2239

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР на поставку товара:
Шунты токовые.

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: шунты токовые, в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч». Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара: шунты токовые, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 26 августа 2026 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)
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/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

И.А. Смирнова
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 19.08.2026 № СЗ-2239
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: шунты токовые
1. Предмет закупки:

Поставка товара: шунты токовые.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2020, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Товар в полном объёме должен быть поставлен в срок до 31.07.2027

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, маркировку, экспедирование, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке, гарантийное обслуживание, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Метрологические и технические характеристики

Шунты содержат пять не связанных друг с другом шунтов, выполненных в виде высокостабильных безреактивных мер малого сопротивления, программно коммутируемых с измерительной цепью. Текущее значение тока на шунте можно измерить с помощью встроенного цифрового индикатора или с помощью внешнего вольтметра. Шунты имеют 3 входных измерительных разъема (клеммы) для различных диапазонов измерений силы тока. Для значений верхних пределов диапазонов измерений силы тока 30 мА, 300 мА и 3 А имеется один входной разъем, на который программно коммутируются меры сопротивлений.

Шунты имеют встроенный вольтметр. Для вольтметра предусмотрены отдельные входы, рассчитанные на максимальные значения переменного напряжения 600 В и постоянного напряжения 1000 В.

Конструкция шунтов имеет компактное переносное исполнение.

На лицевой панели шунтов расположены: кнопка включения/выключения; функциональные кнопки; входные клеммы для максимальных значений силы тока 30 А и 3 А; выходной разъем; входные клеммы для измерения напряжения; измерительные индикаторы тока и напряжения.

На задней панели шунтов расположены: разъем для подключения кабеля питания; измерительные клеммы для максимального значения силы тока 300 А; интерфейсы дистанционного управления; вентилятор охлаждения.

Для предотвращения несанкционированного доступа предусмотрена пломбировка в виде закрепительного клейма, закрывающая головку винта крепления корпуса.

Место нанесения наклейки со знаком утверждения типа средства измерений должно соответствовать описанию типа на средство измерений.

	Характеристики при измерении силы тока

	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Верхние пределы диапазонов измерений силы постоянного и переменного тока, А
	0,03
	0,3
	3
	30
	300

	Разрешение, мкА
	0,01
	0,1
	1
	10
	100

	Пределы допускаемой основной  абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока по встроенному индикатору, А
	±(0,0001·Iизм+0,00005·Iпред)
	±(0,0002·Iизм+0,00005·Iпред)

	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной  погрешности измерений силы постоянного тока по встроенному индикатору в рабочем диапазоне температур / °С, А
	±(0,00001·Iизм+0,00002·Iпред)

	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений силы переменного тока по встроенному индикатору, А в диапазонах частот:
	

	от 45 Гц до 2 кГц
	±(0,005·Iизм+ +0,0005·Iпред)
	-

	св. 2 до 10 кГц
	±(0,01·Iизм + +0,0005·Iпред)
	-

	от 45 Гц до 400 Гц
	-
	±(0,005·Iизм+0,0005·Iпред)

	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений силы переменного тока по встроенному индикатору в рабочем диапазоне температур / °С, А
	±(0,0003·Iизм+0,00006·Iпред)

	Напряжение на выходе пропорционально входному току от 0 до Iпред, В
	от 0 до 3

	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока с выхода, A
	±(0,001·Iизм+

+0,0005·Iпред)
	±(0,002·Iизм+0,0005·Iпред)

	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока с выхода в рабочем диапазоне температур / °С, А
	±0,00001·Iизм


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений силы переменного тока с выхода, A в диапазонах частот: 
	
	

	от 45 Гц до 2 кГц
	±(0,002·Iизм + 0,0005·Iпред)
	-

	св. 2 до 10 кГц
	±(0,005·Iизм + 0,0005·Iпред)
	-

	от 45 Гц до 400 Гц
	-
	±(0,005·Iизм + 0,0005·Iпред)

	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений силы постоянного и переменного тока с выхода в рабочем диапазоне температур / °С, А
	±0,00001·Iизм


	Характеристики при измерении напряжения

	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Верхние пределы диапазонов измерений напряжения постоянного тока, В
	0,2
	2
	20
	200
	1000

	Верхние пределы диапазонов измерений напряжения переменного тока, В
	0,2
	2
	20
	200
	600

	Разрешение, мВ
	0,0001
	0,001
	0,01
	0,1
	1

	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока, В
	±(0,00005·Uизм+ +0,000035·Uпред)
	±(0,00005·Uизм+

+0,00001·Uпред)
	±(0,00005·Uизм+ +0,00002·Uпред)

	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока /°С, В
	±(0,000005·Uизм+ +0,000005·Uпред)
	±(0,000005·Uизм+0,000001·Uпред)

	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений напряжения переменного тока, В

в диапазонах частот: 
	

	от 45 Гц до 2 кГц 
	±(0,005·Uизм+0,0005·Uпред)

	св. 2 до 10 кГц 
	±(0,01·Uизм+0,0005·Iпред)

	св. 10до20кГц
	±(0,02·Uизм+0,001·Uпред)

	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений напряжения переменного тока /°С, В
	±(0,0003·Uизм+0,00006·Uпред)


	Масса, габаритные размеры и условия эксплуатации

	Нормальные условия применения:
	

	- температура окружающего воздуха, °С
	от +18 до +28

	- относительная влажность воздуха, %, не более
	80

	Рабочие условия применения:
	

	- температура окружающего воздуха,°С
	от 0 до +55

	- относительная влажность воздуха при +40 °С, %, не более
	80

	Диапазоны напряжения питания
	от 90 до 110; от 108 до 124;

	сети переменного тока, В
	от 198 до 242; от 216 до 264

	Частота питающей сети, Гц
	50; 60

	Потребляемая мощность, В·А, не более
	35

	Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм
	210x80x390

	Масса, кг, не более
	5

	Примечания

	Iизм - измеренное значение силы тока. А;

	Iпред - значение верхнего предела диапазона измерений силы тока, А;

	Uизм - измеренное значение напряжения. В;

	Uпред - значение верхнего предела диапазона измерений напряжения, В.


6. Требования по комплекту поставки

6.1 Комплектность поставки шунтов токовых

	Наименование
	Количество

	Шунт токовый, в комплектации:


	2 шт.

	Шунт токовый – 1 шт.
	

	Комплект измерительных проводов с зажимами «крокодил» - 1 шт. 


	

	Комплект измерительных проводов с соединителями типа «банан» - 1 шт.


	

	Кабель питания - 1 шт.
	

	USB-кабель - 1 шт.
	

	Комплект для крепления высокоамперного кабеля - 1 шт.


	

	Руководство по эксплуатации на русском языке


	

	Описание типа (копия)
	

	Методика поверки (копия)
	

	Свидетельство о поверке (эталон 2 разряд единицы силы постоянного тока)
	

	Свидетельство о поверке (эталон 3 разряд единицы электрического напряжения)
	

	Свидетельство о поверке (СИ)
	


7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): 

Не требуется

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. 

• Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика. 

Дата выпуска товара – не ранее 2025 года.

Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 19.08.2026 № СЗ-2239
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 19.08.2026                          № СЗ-2239 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
	Примечания

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	х
	
	


_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)
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