СООБЩЕНИЕ от 26.08.2026 № СЗ-2243

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР выполнения работ:
по строительству сооружения вспомогательного использования (двухэтажное здание из металлических конструкций) этап 1
АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: по строительству сооружения вспомогательного использования (двухэтажное здание из металлических конструкций) этап 1, в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч». Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнение работ: по строительству сооружения вспомогательного использования (двухэтажное здание из металлических конструкций) этап 1, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 02 сентября 2026 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)
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/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

И.А.Смирнова
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 26.08.2026 № СЗ-2243
  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ
1. Предмет закупки: выполнение работ: по строительству сооружения вспомогательного использования (двухэтажное здание из металлических конструкций) этап 1.
2. Место и условия выполнения работ: в соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить объект, а именно, сооружение вспомогательного использования (двухэтажное здание из металлических конструкций) по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием и прилагаемым комплектом чертежей. 
3. Срок выполнения работ: до 25.12.2026г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: в общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.
5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".
6. Требования по комплекту поставки: 297 м.кв. 
6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1. Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе, Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1 
Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	
	Раздел 1. Разбивка
	
	

	1
	Разбивка участка
	м2
	385

	
	Раздел 2. КЖ
	
	

	2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
	м3
	308

	3
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным дорожным покрытием на расстояние 20 км
	1т груза
	363

	4
	Водоотлив: из котлованов
	м3
	50,8

	5
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	м3
	88

	6
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	м3
	133,6

	7
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	146,96

	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	74,2

	9
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм
	м3
	93,492

	10
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 2
	м3
	13,02

	11
	Свая С 50-20-6 (Серия 1.011.1-10)
	шт
	62

	12
	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения до 0,1 м2
	шт
	62

	
	Ростверк
	
	

	13
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	2,98

	14
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W2
	м3
	3,0396

	15
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	м3
	12,44

	16
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6
	м3
	12,6888

	17
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,153945

	18
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,9001

	19
	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм
	т
	0,9001

	20
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 12 мм
	т
	0,9001

	21
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0,24147

	22
	Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М24 и шайбами М24, тип 1, диаметр М24
	т
	0,24147

	23
	Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов
	м3
	12,44

	24
	Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов
	м3
	12,44

	
	Балки фундаментные
	
	

	25
	Устройство поясов: в опалубке прим. монолитные  балки
	м3
	12,73

	26
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6
	м3
	12,92095

	27
	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм
	т
	0,92483

	28
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,2479168

	29
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 12 мм
	т
	0,92483

	30
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков прим.
	м2
	20,7

	31
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,5175

	32
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	182,4

	33
	Битум нефтяной строительный БН-70/30
	т
	0,029184

	34
	Мастика битумная гидроизоляционная, приклеивающая для битумных и битумно-полимерных рулонных гидроизоляционных материалов, холодная, температура размягчения не ниже +70 °C, прочность сцепления с бетоном 0,3 МПа, расход 0,7-1,0 кг/м2 при толщине 1 мм
	кг
	437,76

	35
	Устройство засыпки фундаментных балок: песком, щебнем
	м3
	13

	36
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	5,5

	37
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм

	м3
	10,08

	
	Раздел 3. КМ1
	
	

	38
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте до 25м
	т
	34,78332

	39
	Изготовление и стоимость металлических конструкций
	компл
	1

	40
	Обеспыливание поверхности
	м2
	1040

	41
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краска противопожарная
	м2
	1040

	42
	краска противопожарная (2-3 кг на м2). 1040*33120/20 кг=156 б
	шт
	156

	
	Раздел 4. Конструктивные решения
	
	

	43
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м
	м2
	495,76

	44
	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, 120 мм
	м2
	453,64

	45
	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, 80 мм
	м2
	21,06

	46
	Изделия металлические оцинкованные фасонные для фасадных сэндвич-панелей, покрытие полиэстер, толщина листа 0,5 мм
	м2
	189,9

	47
	Резка стального профилированного настила
	м реза
	95,36

	48
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд
	м
	472,68

	49
	Лента уплотнительная из вспененного полиэтилена с клеевым слоем, ширина 50 мм, толщина 3 мм
	м
	299,52

	50
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	33

	51
	Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок
	т
	0,5914

	52
	Сталь листовая оцинкованная (гнутые)
	т
	0,5914

	53
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	м3
	21,84

	54
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, 35-49 кг/м3, теплопроводность 0,038 Вт/(м*К)
	м3
	22,2768

	
	Раздел 5. Кровля 
	
	

	55
	Устройство желобов: настенных
	м
	33,14

	56
	Устройство желобов: подвесных
	м
	22,5

	57
	Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер,  диаметр трубы 150 мм
	шт
	3

	58
	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер,  диаметр трубы 150 мм
	шт
	3

	59
	Кронштейн желоба металлический карнизный для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм, длина 132 мм
	шт
	50

	60
	Хомут трубы металлический с двумя креплениями для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр хомута 150 мм
	шт
	21

	61
	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм, длина 3000 мм
	шт
	11

	62
	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр желоба 125 мм
	шт
	2

	63
	Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм
	шт
	3

	64
	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм
	шт
	4

	65
	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм
	шт
	6

	66
	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м
	м2
	327,6

	67
	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, 150мм
	м2
	376,74

	
	Раздел 6. КЖ2
	
	

	68
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	м2
	201,08

	69
	Профнастил оцинкованный Н75-750-0,7
	м2
	231,242

	70
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,0093924

	71
	Саморезы кровельные прим.
	т
	0,0108583

	72
	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм
	м2
	201,08

	73
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-003-01 до средней т.120мм
	м2
	201,08

	74
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6
	м3
	24,612192

	75
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	2,07474

	76
	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 10 мм
	т
	2,07474

	77
	Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции прим
	т
	0,0162888

	78
	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки
	т
	0,0162888


7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет
8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам: выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее двух  лет, со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».
10. Требования к упаковке:  нет.
11. Прочие дополнительные требования к товару: выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте. 
Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 26.08.2026 № СЗ-2243
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 26.08.2026                          № СЗ-2243 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].
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	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
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_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)
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