СООБЩЕНИЕ от 07.09.2026 № СЗ-2246

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР выполнения работ:
Благоустройство прилегающей по пр.Серова территории,с устройством ограждения.
АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: по благоустройству прилегающей территории, в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч». Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнение работ: по благоустройству прилегающей территории, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 14 сентября 2026 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)
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/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

И.А.Смирнова
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 07.09.2026 № СЗ-2246
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ
1. Предмет закупки: Выполнение работ: благоустройство прилегающей по пр.Серова территории, с устройством ограждения. 

2. Место и условия выполнения работ: в соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.
3. Срок выполнения работ: до 30.11.2026г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: в общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".
6. Требования по комплекту поставки: 150 кв.м.

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1. Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе, Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1 

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Ограждение

	Ворота откатные

	1
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	0,3

	2
	Песок с доставкой
	м3
	0,33

	3
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,3

	4
	Щебень с доставкой
	м3
	0,345

	5
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: в "обойме"
	м2
	2,5

	6
	Мембрана гидроизоляционная профилированная из ПВХ, неармированная, пожарно-технические характеристики Г4, В3, условная прочность при продольном/поперечном растяжении 15/13 МПа, 2,0 мм
	м2
	2,5

	7
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	м3
	2,25

	8
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	1,11375

	9
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4
	м3
	2,28375

	10
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм
	т
	0,095

	11
	Устройство ворот с установкой столбов: металлических
	шт
	1

	12
	Ворота откатные консольного типа автоматические 2430х5000 д.5 (Открывание вправо RAL 6005 (зеленый) яч. 50х200)
	шт
	1

	13
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4
	м3
	0,291

	14
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона - закладных частей механического оборудования в штрабах: для откатных ворот
	т
	0,08

	15
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без, сталь С345
	т
	0,08

	16
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	шт
	1

	17
	Установка электро-двигателя
	шт
	1

	18
	Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником
	шт
	2

	19
	Привод до1000 кг. с комплектом пультов ДУ
	шт
	1

	Ворота распашные

	20
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	0,56

	21
	Песок с доставкой
	м3
	0,616

	22
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,56

	23
	Щебень с доставкой
	м3
	0,644

	24
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	м3
	3

	25
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	1,485

	26
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4
	м3
	3,045

	27
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм
	т
	0,108

	28
	Устройство ворот с установкой столбов: металлических
	шт
	1


Ворота 2430х5000 д.5 (Распашные RAL 6005 (зеленый) яч. 

	50х200)
	шт
	1
	

	30
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4
	м3
	0,291

	31
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	шт
	1

	32
	Установка электро-двигателя
	шт
	1

	33
	Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником
	шт
	2

	34
	Автоматика для распашных ворот
	шт
	1

	Калитка

	35
	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей
	шт
	1

	36
	Калитка 2030х1000 д.5 (с доборной панелью под высоту ограждения 2430 RAL 6005 (зеленый мох) яч. 50х200)
	шт
	1

	Ограждение

	37
	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой свыше 1,7 до 2,2 м
	м
	119

	38
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15
	м3
	1,8683

	39
	Столб 60х60х1,6 высота 4000 (RAL 6005 (зеленый)
	шт
	51

	40
	Панель HARD-perimetr 2430х2500 д.4,8 гиб 100 (RAL 6005 (зеленый мох) яч. 50х200)
	шт
	51

	41
	Комплект скоба универсальная с саморезом (RAL 6005 (зеленый мох))
	шт
	265

	42
	Засыпка пазух щебнем
	м3
	4,8

	43
	Щебень с доставкой
	м3
	6,048

	44
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	0,45

	45
	Песок с доставкой
	м3
	0,495

	46
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,48

	47
	Щебень с доставкой
	м3
	0,552

	Раздел 2. Благоустройство

	Пешеходная зона S=150 м2

	48
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	81

	49
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	9

	50
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	м3
	45

	51
	Песок с доставкой
	м3
	49,5

	52
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	м2
	150

	53
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 8,2/6,6 кН/м, поверхностная плотность 200 г/м2
	м2
	165

	54
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	30

	55
	Щебень с доставкой
	м3
	37,8

	56
	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением
	м2
	150

	57
	Песок с доставкой
	м3
	0,81

	58
	Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100
	т
	8,1225

	59
	Плитка "Сиян колор микс Туман"
	м2
	153

	60
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	98

	61
	Бордюр "Сиян колор микс Туман"
	шт
	98

	62
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4
	м3
	4,97252

	Раздел 3. Электромонтажные работы

	Траншея

	63
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	76

	64
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	8,4

	65
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	160

	66
	Песок с доставкой
	м3
	7,0224

	67
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 - грунтом из отвала
	м3
	18,25

	68
	Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных ж/б плит площадью: свыше 3 до 10,5 м2
	м3
	4,86

	69
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных ж/б плит площадью: свыше 3 до 10,5 м2 - ранее демонтированных
	м3
	4,86

	70
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15
	м3
	0,020412

	71
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,003888

	72
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	0,034992

	73
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,02187

	74
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1т груза
	8,585

	75
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15т 
	1т груза
	8,585

	Кабельная канализация

	76
	Прокладка труб гладких полиэтиленовых в траншее диаметром: 63 мм (применительно: труба диам. 50мм, труба диам. 25 мм)
	км
	0,261

	77
	Труба гладкая ПНД жесткая d50мм безгалоген. (HF) черн. (уп.100м) TOKOV ELECTRIC TKE-THG-PND 50-100-C05
	уп.
	3

	78
	Труба гладкая ПНД жесткая d25мм безгалоген. (HF) черн. (уп.100м) TOKOV ELECTRIC TKE-THG-PND 25-100-C05
	уп.
	1

	79
	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 50 мм
	шт
	9

	80
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м
	м
	255

	81
	Лоток перф. замковый ЛПМЗ 100х50-1,0-3000 ЛИДЕР
	м
	144

	82
	Крышка лотка замковая КЛЗ 100х15-0,7-3000 ЛИДЕР
	м
	144

	83
	Лоток перфорированный ЛПМЗ(п)-150х50-1,0-3000
	м
	75

	84
	Крышка лотка замковая КЛЗ 150х15-0,7-3000 ЛИДЕР
	м
	75

	85
	Лоток перф. замковый ЛПМЗ 200х80-1,0-3000 ЛИДЕР
	м
	36

	86
	Крышка лотка замковая КЛЗ 200х15-0,7-3000 ЛИДЕР
	м
	36

	87
	Струбцина М8
	шт
	15

	88
	Шарнир универсальный для шпильки М8 PR08.5163 Промрукав
	шт
	15

	89
	Крепление стеновое-напольное 100 сталь 2мм HDZ Промрукав PR16.3098
	шт
	12

	90
	Кронштейн подвеса наст.оц. КПНЛ(сн)-100 ЛИДЕР
	шт
	61

	91
	Кронштейн подвеса наст.оц. КПНЛ(сн)-150 ЛИДЕР
	шт
	43

	92
	Настенный кронштейн усиленный 230мм S=2,0мм  оцинкованный НКУ(сн)-200
	шт
	24

	93
	Скоба настенно-напольная, осн. лотка 200 мм TDM
	шт
	3

	94
	Настенный кронштейн усиленный 130мм S=2,0мм оцинкованный НКУ(сн)-100
	шт
	11

	95
	Потолочный С-подвес Омега профиль оц. 140мм s=1,5мм ОП-С(мн)-100
	шт
	15

	96
	Стойка потолочная (37х30х2,5) 500мм СПТ(вн)-450 оцинкованная
	шт
	9

	97
	Консоль подвеса лотка оцинкованная 130мм S=2,0мм КПЛ(сн)-100
	шт
	9

	98
	Скоба настенно-напольная, осн. лотка 100 мм TDM
	шт
	61

	99
	Монтажная плата универсальная МПУ
	шт
	9

	100
	Труба стальная по установленным конструкциям, в стене, диаметр: до 50 мм
	м
	1,2

	101
	Труба жесткая оцинк. d40х1.2х3000мм (дл.3м) DKC 6008 40L3
	шт
	1

	102
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	отверстий
	243

	103
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм
	шт
	12

	104
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	0,003

	105
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	0,00312

	106
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	шт
	243

	107
	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, 115 мм
	шт
	243

	Заземление лотков

	108
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	м
	170

	109
	Провод силовой с медными жилами ПРН 1х6-660
	м
	173,4

	Кабель

	110
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам
	м
	350

	111
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 32 мм
	м
	350

	112
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, до 16 мм2
	м
	350

	113
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660
	м
	357

	Стойка считывателя

	114
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	0,128

	115
	Песок с доставкой
	м3
	0,1408

	116
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой
	м2
	1,28

	117
	Битум нефтяной строительный кровельный БНК-90/30
	т
	0,0001024

	118
	Мастика битумная гидроизоляционная, приклеивающая для битумных и битумно-полимерных рулонных гидроизоляционных материалов, холодная, температура размягчения не ниже +70 °C, прочность сцепления 0,3МПа, расход 0,7-1,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	кг
	0,002816

	119
	Мембрана профилированная гидроизоляционная, Г4, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве 24-28 %
	м2
	1,408

	120
	Устройство ж/б фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	м3
	0,144

	121
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15
	м3
	0,14616

	122
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм
	т
	0,00144

	123
	Щиты настила, толщина 50 мм
	м2
	0,07128

	124
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0,026

	125
	Конструкции стальные из сортового проката, сталь С345
	т
	0,026

	126
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз
	м2
	1

	127
	Уайт-спирит
	кг
	0,04

	128
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,0002

	129
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью
	м2
	1

	130
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,00009

	131
	Уайт-спирит
	кг
	0,014

	132
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
	шт
	2

	133
	Стойка для считывателя Аякс 170х180 мм, оранжевая, базовая, прямая
	шт
	2

	Светильники

	134
	Светильник, устанавливаемый вне здания, торшерного типа светодиодный
	шт
	9

	135
	Парковый светильник Интеграл, 1-но сторонний, высота 3000мм, IP65, 2х50W, 220В, 4000K
	шт
	5

	136
	Стойка закладная для монтажа световых опор Интегра ечением 100х100 мм, с монтажным люком крепежом
	шт
	5

	137
	Светильник светодиодный точечный встраиваемый в подвесной потолок решетчатого (растрового) типа: круглый
	шт
	3

	138
	Уличный встраиваемый Arlight Deck 060622
	шт
	3

	139
	Прибор или аппарат
	шт
	3

	140
	Блок питания Arlight ARPV-24020-D
	шт
	3

	Щиты

	141
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	3

	142
	Щит ЩМП-00 290х220х155 IP54
	шт
	1

	143
	Щит ЩМП-2-0 500х400х220 IP66 TDM
	шт
	1

	144
	Шкаф телекоммуникационный настенный сварной 19”,18U(600x500), ШТ-НСс-18U-600-500-М дверь металл ССД
	шт
	1

	145
	Прибор или аппарат
	шт
	5

	146
	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	4

	147
	Фотореле ФРЛ-05 5-50лк 15А IP66, TDM
	шт
	1

	148
	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне
	шт
	1

	149
	Пускатель магнитный ПМ12-040151 УХЛ4 В 220В 1р КЗЭ
	шт
	1

	150
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
	шт
	1

	151
	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом для открытой установки, 16 А, IP54
	шт
	1

	152
	Дин-рейка  Omega 3AF 35х15 DКС
	м
	2


Планировка
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7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам: выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее двух  лет, со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».
10. Требования к упаковке:  нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару: выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте. 
Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 07.09.2026 № СЗ-2246
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 07.09.2026                          № СЗ-2246 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
	Примечания

	1.
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_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)
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