**Приложение №2 к документации о закупке**

**«Утверждаю»**

Директор по МТО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Смуров Д.В.

04.2023

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку товара**

**1. Предмет закупки:**  *Поставка товара: Алюминиевый прокат.*

**2. Место и условия поставки товара:** *Поставить по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.*

*Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.*

**3. Срок поставки товара:** *до 28 июля 2023 года.*

**4. Требования о включенных в цену поставляемого товара расходах:** *В общую сумму договора должны быть включены все расходы. в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.*

**5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):** *Закупаемая продукция должна соответствовать требованиям безопасности, надежности и экологичности.*

*Категория качества «ОТК», подтвержденная паспортом (сертификатом) качества завода-изготовителя (поставщика) ГОСТ 17232-99, ГОСТ 21631-76, ГОСТ 21488-97.*

**6. Требования по комплекту поставки:** *1 комплект, в том числе:*

*2 штуки Лист АМцМ 3,0х1200х3000 ГОСТ 21631-76, вес-60кг.*

*1 штука Лист АМцН2 1,5х1200х3000 ГОСТ 21631-76, вес-15кг.*

*1 штука Лист АМцН2 2,0х1200х3000 ГОСТ 21631-76, вес-20кг.*

*3 штуки Лист АМцН2 4,0х1200х3000 ГОСТ 21631-76, вес-120кг.*

*1 штука Лист Д16АТ 3,0х1200х3000 ГОСТ 21631-76, вес-30кг.*

*1 штука Лист Д16АТ 4,0х1200х3000 ГОСТ 21631-76, вес-40кг.*

*1 штука Лист Д16АТ 5,0х1200х3000 ГОСТ 21631-76, вес-50кг.*

*1 штука Лист Д16АТ 6,0х1200х3000 ГОСТ 21631-76, вес-60кг.*

*1 штука Лист Д16АТ 8,0х1200х3000 ГОСТ 21631-76, вес-80кг.*

*1 штука Плита Д16 12х1200х3000 ГОСТ 17232-99, вес-120кг.*

*2 штуки Плита Д16 16х1200х3000 ГОСТ 17232-99, вес-325кг.*

*1 штука Плита Д16 20х1200х3000 ГОСТ 17232-99, вес-200кг.*

*Допустима замена ширины листа с 1200х3000 на 1500х3000.*

*Толеранс ± 10%.*

**7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):** *нет.[[1]](#footnote-1)*

**8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару:**[[2]](#footnote-2)*В соответствии с техническим заданием. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.*

**9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):** *не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.[[3]](#footnote-3)*

**10. Требования к упаковке:** *Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.*

**11. Прочие дополнительные требования к товару:** *Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должен иметь дефектов.*

*выпуск не ранее 2022 г.*

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник ОМТСиК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Скороходова

*(подпись, расшифровка подписи)*

СОГЛАСОВАНО: Руководитель проекта[[4]](#footnote-4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Жусупов

*(подпись, расшифровка подписи)*

1. В случае необходимости указываются требования. [↑](#footnote-ref-1)
2. Требования должны быть измеряемыми и выражаться в числовых значениях и / или в виде безальтернативных показателей (да / нет, наличие / отсутствие) [↑](#footnote-ref-2)
3. Если установлено требование по проведению пуско-наладки, то с момента подписания акта ввода в эксплуатацию. [↑](#footnote-ref-3)
4. Для закупок, проводимых в рамках ГОЗ и иных проектов отделом 915 [↑](#footnote-ref-4)