**Приложение №2 к документации о закупке**

**«Утверждаю»**

Заместитель Исполнительного директора

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Смуров

03.2023

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку товара**

**1. Предмет закупки:**  *Поставка товара: Латунный прокат.*

**2. Место и условия поставки товара:** *Поставить по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.*

**3. Срок поставки товара:** *до 28 июля 2023 года.*

**4. Требования о включенных в цену поставляемого товара расходах:** *В общую сумму договора должны быть включены все расходы. в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, налогов, сборов и других обязательных платежей.*

**5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):** *Закупаемая продукция должна соответствовать требованиям безопасности, надежности и экологичности. Категория качества «ОТК», подтвержденная паспортом (сертификатом) качества завода-изготовителя (поставщика) ГОСТ 2208-2007.*

**6. Требования по комплекту поставки:** *1 комплект, в том числе:*

*2 штуки Лист ГПРНХ 15х600х1500 ЛС59-1 ГОСТ 2208-2007, вес- 230кг.*

*1 штука Лист ДПРНМ 1,0х600х1500 Л63 ГОСТ 2208-2007, вес-8кг.*

*2 штуки Лист ДПРНТ 3,0х600х1500 ЛС59-1 ГОСТ 2208-2007, вес-46кг.*

*2 штуки Лист ДПРНТ 2,0х600х1500 ЛС59-1 ГОСТ 2208-2007, вес-31кг.*

*1 штука Лист ДПРНТ 1,5х600х1500 Л63 ГОСТ 2208-2007, вес-12кг.*

*Пруток ДКРНТ 5х3000 ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006, вес-50кг.*

*Пруток ДКРНТ 12хНД БрКМц3-1 ГОСТ 1628-2019, вес-15кг.*

*Толеранс ± 10%.*

**7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):** *нет.[[1]](#footnote-1)*

**8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару:**[[2]](#footnote-2)*В соответствии с техническим заданием. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.*

**9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):** *не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.[[3]](#footnote-3)*

**10. Требования к упаковке:** *Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.*

**11. Прочие дополнительные требования к товару:** *Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должен иметь дефектов.*

*Выпуск не ранее 2023 г.*

Инициатор закупки (ИЗ):

Начальник ОМТСиК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Скороходова

 *(подпись, расшифровка подписи)*

 СОГЛАСОВАНО: Руководитель проекта[[4]](#footnote-4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Жусупов

 *(подпись, расшифровка подписи)*

1. В случае необходимости указываются требования. [↑](#footnote-ref-1)
2. Требования должны быть измеряемыми и выражаться в числовых значениях и / или в виде безальтернативных показателей (да / нет, наличие / отсутствие) [↑](#footnote-ref-2)
3. Если установлено требование по проведению пуско-наладки, то с момента подписания акта ввода в эксплуатацию. [↑](#footnote-ref-3)
4. Для закупок, проводимых в рамках ГОЗ и иных проектов отделом 915 [↑](#footnote-ref-4)