**Приложение №2 к документации о закупке**

**«Утверждаю»**

Заместитель главного инженера

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. С. Костыгов

18.01.2021

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку товара**

**1. Предмет закупки:**  *Поставка товара: Радиопоглощающий материал*

**2. Место и условия поставки товара:** *Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.*

*Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц*.

**3. Срок поставки товара:** *до 20.05. 2021.*

**4. Требования о включенных в цену поставляемого товара расходах:** *В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.*

**5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):** *[[1]](#footnote-1)**ТУ 2254-007-17310584-04, категория качества – производство под контролем «ОТК».*

Вид: конструкция в виде блоков (матов) из четырёхгранных пирамид.

Высота блока: 250 мм.

Масса 1 м² (исполнение «ТГ»): 3,7 (4,5) кг.

|  |  |
| --- | --- |
| **Диапазон длин волн, см** | **Коэффициент отражения, не более, дБ** |
| 0,8…2,0 | -40 |
| 2,0…5,0 | -40 |
| 5,0…10 | -40 |
| 10…20 | -30 |
| 20…30 | -20 |
| 30…50 | -10 |
| 50…75 | - |

**6. Требования по комплекту поставки:**  *: Количество – 1 комплект в составе радиопоглощающего материала марки «Мох-П-250-ТГ»*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. *Мох-П-250-ТГ*
 | *141,75 м²* |

**7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):** *нет.[[2]](#footnote-2)*

**8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару:**[[3]](#footnote-3)*закупаемая продукция должна соответствовать требованиям безопасности, надежности и экологичности.*

*Размер блока не менее 900х450х250 мм.*

**9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):** *не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.[[4]](#footnote-4)*

**10. Требования к упаковке:** *Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.*

**11. Прочие дополнительные требования к товару:** *Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должен иметь дефектов.*

*выпуск не ранее первого полугодия 2020 г.*

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела №47

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Суриков

 *(подпись, расшифровка подписи)*

СОГЛАСОВАНО: Начальник отд.23 [[5]](#footnote-5)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Г. Матюшев

 *(подпись, расшифровка подписи)*

1. Указываются показатели, характеристики, свойства, имеющие практическую ценность и могут включать в себя технические, функциональные (потребительские), качественные, количественные, эксплуатационные и иные характеристики. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае необходимости указываются требования. [↑](#footnote-ref-2)
3. Требования должны быть измеряемыми и выражаться в числовых значениях и / или в виде безальтернативных показателей (да / нет, наличие / отсутствие) [↑](#footnote-ref-3)
4. Если установлено требование по проведению пуско-наладки, то с момента подписания акта ввода в эксплуатацию. [↑](#footnote-ref-4)
5. Для закупок, проводимых в рамках ГОЗ и иных проектов отделом 915 [↑](#footnote-ref-5)