**Приложение №2 к документации о закупке**

**«Утверждаю»**

Заместитель Генерального директора по НИОКР и научно-техническому развитию

\_\_\_\_\_\_\_\_ К. М. Шулика

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ: проведение испытаний изделий СД-А, ТБРК-А, БСППРИ-А на электромагнитную совместимость (ЭМС)**

**1. Предмет закупки:** *Выполнение работ: Проведение испытаний изделий СД-А, ТБРК-А, БСППРИ-А на электромагнитную совместимость (ЭМС) .*

**2. Место и условия выполнения работ:** *адрес: по месту нахождения «Исполнителя»*

**3. Срок выполнения работ:** *до 29.04.2022г., при этом:*

*- срок проведения испытаний на ЭМС изделия СД-А - не более 40 дней со дня предоставления Заказчиком изделия;*

*- срок проведения испытаний на ЭМС изделия ТБРК-А - не более 40 дней со дня предоставления Заказчиком изделия;*

*- срок проведения испытаний на ЭМС изделия БСППРИ-А - не более 40 дней со дня предоставления Заказчиком изделия.*

**4. Требования о включенных в цену работ расходах:** *В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.*

**5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):** *проведение испытаний изделий СД-А, ТБРК-А, БСППРИ-А на ЭМС на соответствие требованиям ГОСТ РВ 6601-001-2008, ГОСТ РВ 6601-002-2008, в том числе разработка и согласование с Заказчиком методик проведения испытаний на ЭМС, оформление протоколов испытаний.*

**6. Требования по комплекту поставки:** *1, (Комплект), в том числе: проведение испытаний изделий СД-А (1 шт.), ТБРК-А (1 шт.), БСППРИ-А (1 шт.) на электромагнитную совместимость (ЭМС) на соответствие требованиям ГОСТ РВ 6601-001-2008, ГОСТ РВ 6601-002-2008.*

**7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):** *нет.*

**8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам:** *все средства измерений, применяемые при испытаниях, должны быть обеспечены методами и средствами проверки, обеспечивающими связь контролируемых параметров с государственными эталонами физических величин и выбраны из числа имеющихся в Госреестре средств измерений. Материально-техническая база должна обеспечивать проведение испытаний на соответствие ГОСТ РВ 6601-001-2008, ГОСТ РВ 6601-002-2008.*

**9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): нет.**

**10. Требования к упаковке:** *нет.*

**11. Прочие дополнительные требования:** *Доставка изделия к месту проведения испытаний и обратно осуществляется Заказчиком. При выполнении работы должны соблюдаться требования конфиденциальности сведений, касающихся выполняемой работы и полученных результатов. Передача сведений (результатов) работы третьей стороне может осуществляться только с письменного разрешения Заказчика.*

Инициатор закупки (ИЗ):

Заместитель первого заместителя Генерального директора

(Исполнительного директора) по управлению потоками работ,

Руководитель проекта СЧ ОКР «Альтиус-РУ КСС-ПРВ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. В. Жусупов