**Приложение №2 к документации о закупке**

**«Утверждаю»**

Заместитель главного инженера

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. С. Костыгов

25.07.2022

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку товара**

**1. Предмет закупки:**  *Поставка товара: Провода.*

**2. Место и условия поставки товара:** *Поставить по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.*

*Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц*.

**3. Срок поставки товара:** *до 16.12.2022.*

**4. Требования о включенных в цену поставляемого товара расходах:** *В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, налогов, сборов и других обязательных платежей.*

**5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):** *[[1]](#footnote-1)*

*ТУ 16-505.083-78, категория качества – производство под контролем «ВП».*

**6. Требования по комплекту поставки:**

*Количество – 1 комплект в составе проводов марок МС 16-13, МСЭ 16-13.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование* | *Кол-во* |
| 1. *МС 16-13 1х0,08 желтый цвет*
 | *1250 м* |
| 1. *МС 16-13 1х0,08 черный цвет*
 | *1250 м* |
| 1. *МС 16-13 1х0,12 желтый цвет*
 | *10020 м* |
| 1. *МС 16-13 1х0,12 черный цвет*
 | *10020 м* |
| 1. *МС 16-13 1х0,2 желтый цвет*
 | *2400 м* |
| 1. *МС 16-13 1х0,2 черный цвет*
 | *2400 м*  |
| 1. *МС 16-13 1х0,35 желтый цвет*
 | *450 м* |
| 1. *МС 16-13 1х0,35 черный цвет*
 | *450 м*  |
| 1. *МС 16-13 1х0,5 желтый цвет*
 | *130 м* |
| 1. *МС 16-13 1х0,5 черный цвет*
 | *130 м*  |
| 1. *МСЭ 16-13 1х0,12 черный цвет*
 | *4850 м* |
| 1. *МСЭ 16-13 1х0,35 черный цвет*
 | *1200 м* |
| 1. *МСЭ 16-13 2х0,12 желтый цвет*
 | *970 м* |
| 1. *МСЭ 16-13 2х0,12 черный цвет*
 | *970 м* |
| 1. *МСЭ 16-13 2х0,2 желтый цвет*
 | *150 м* |
| 1. *МСЭ 16-13 2х0,2 черный цвет*
 | *150 м* |

*Толеранс +0/-5%.*

**7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):** *нет.[[2]](#footnote-2)*

**8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару:**[[3]](#footnote-3)*Закупаемая продукция должна соответствовать требованиям безопасности, надежности и экологичности, ТУ 16-505.083-78.*

**9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):** *не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.[[4]](#footnote-4)*

**10. Требования к упаковке:** *Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.*

**11. Прочие дополнительные требования к товару:** *Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должен иметь дефектов.*

*выпуск не ранее 2022 г.*

Инициатор закупки (ИЗ): Заместитель первого заместителя Генерального директора по материально-техническому обеспечению

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. В. Смуров

 *(подпись, расшифровка подписи)*

СОГЛАСОВАНО: Руководитель проекта[[5]](#footnote-5)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Шарагин

 *(подпись, расшифровка подписи)*

1. Указываются показатели, характеристики, свойства, имеющие практическую ценность и могут включать в себя технические, функциональные (потребительские), качественные, количественные, эксплуатационные и иные характеристики. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае необходимости указываются требования. [↑](#footnote-ref-2)
3. Требования должны быть измеряемыми и выражаться в числовых значениях и / или в виде безальтернативных показателей (да / нет, наличие / отсутствие) [↑](#footnote-ref-3)
4. Если установлено требование по проведению пуско-наладки, то с момента подписания акта ввода в эксплуатацию. [↑](#footnote-ref-4)
5. Для закупок, проводимых в рамках ГОЗ и иных проектов отделом 915 [↑](#footnote-ref-5)