**Приложение №2 к документации о закупке**

**«Утверждаю»**

Заместитель 1ЗГД (ИД) по МТО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Смуров Д.В.

10.2022

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку товара**

**1. Предмет закупки:**  *Поставка товара: Профильный прокат.*

**2. Место и условия поставки товара:** *Поставить по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.*

*Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц*.

**3. Срок поставки товара:** *до 23 декабря 2022 года.*

**4. Требования о включенных в цену поставляемого товара расходах:** *В общую сумму договора должны быть включены все расходы. в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.*

**5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):** *Закупаемая продукция должна соответствовать требованиям безопасности, надежности и экологичности.*

*Категория качества «ОТК», подтвержденная паспортом (сертификатом) качества завода-изготовителя (поставщика) ГОСТ 8645-68 / ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8639-82 / ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 535-2005, ГОСТ 8734-87 / ГОСТ 8733-74.*

**6. Требования по комплекту поставки:** *1 комплект, в том числе:*

*Труба 20х10х1,5х6000 ГОСТ 8645-68/В Ст3сп ГОСТ 13663-86, вес-30кг.*

*Труба 20х20х2,0х6000 ГОСТ 8639-82/В Ст3сп ГОСТ 13663-86, вес-250кг.*

*Труба 25х25х1,5х6000 ГОСТ 8639-82/В Ст3сп ГОСТ 13663-86, вес-250кг.*

*Труба 25х25х3,0х6000 ГОСТ 8639-82/В Ст3сп ГОСТ 13663-86, вес-500кг.*

*Труба 40х20х1,5х6000 ГОСТ 8645-68/В Ст2пс ГОСТ 13663-86, вес-300кг.*

*Труба 40х20х2,0х6000 ГОСТ 8645-68/В Ст3сп ГОСТ 13663-86, вес-500кг.*

*Труба 40х25х2,0х6000 ГОСТ 8645-68/В Ст3сп ГОСТ 13663-86, вес-200кг.*

*Труба 60х40х3,0х6000 ГОСТ 8645-68/В Ст3сп ГОСТ 13663-86, вес-6000кг.*

*Труба 60х30х3,0х6000 ГОСТ 8645-68/В Ст3сп ГОСТ 13663-86, вес-800кг.*

*Уголок 40х40х3,0х6000 ГОСТ 8509-93/Ст3сп ГОСТ 535-2005, вес-130кг.*

*Труба 34х6,0х6000 ГОСТ 8734-87/В 20 ГОСТ 8733-74, вес-100кг.*

*Толеранс ± 10%.*

**7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):** *нет.[[1]](#footnote-1)*

**8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару:**[[2]](#footnote-2)*В соответствии с техническим заданием. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.*

**9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):** *не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.[[3]](#footnote-3)*

**10. Требования к упаковке:** *Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.*

**11. Прочие дополнительные требования к товару:** *Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должен иметь дефектов.*

*выпуск не ранее 2021 г.*

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник ОМТСиК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Скороходова

*(подпись, расшифровка подписи)*

СОГЛАСОВАНО: Руководитель проекта[[4]](#footnote-4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Жусупов

*(подпись, расшифровка подписи)*

1. В случае необходимости указываются требования. [↑](#footnote-ref-1)
2. Требования должны быть измеряемыми и выражаться в числовых значениях и / или в виде безальтернативных показателей (да / нет, наличие / отсутствие) [↑](#footnote-ref-2)
3. Если установлено требование по проведению пуско-наладки, то с момента подписания акта ввода в эксплуатацию. [↑](#footnote-ref-3)
4. Для закупок, проводимых в рамках ГОЗ и иных проектов отделом 915 [↑](#footnote-ref-4)