**Приложение №2 к документации о закупке**

**«Утверждаю»**

Заместитель 1ЗГД (ИД) по МТО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Смуров Д.В.

11.2022

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку товара**

**1. Предмет закупки:**  *Поставка товара: Нержавеющий прокат.*

**2. Место и условия поставки товара:** *Поставить по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.*

*Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц*.

**3. Срок поставки товара:** *до 1 июня 2023 года.*

**4. Требования о включенных в цену поставляемого товара расходах:** *В общую сумму договора должны быть включены все расходы. в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.*

**5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):** *Закупаемая продукция должна соответствовать требованиям безопасности, надежности и экологичности.*

*Категория качества «ОТК», подтвержденная паспортом (сертификатом) качества завода-изготовителя (поставщика) ГОСТ 7417-75/ГОСТ 5949-2018*

**6. Требования по комплекту поставки:** *1 комплект, в том числе:*

 *Круг 5-h11 ГОСТ 7417-75/12Х18Н9Т-Н-В ГОСТ 5949-2018, вес- 300кг.*

 *Круг 8-h11 ГОСТ 7417-75/12Х18Н9Т-Н-В ГОСТ 5949-2018, вес- 300кг.*

 *Круг 10-h11 ГОСТ 7417-75/12Х18Н9Т-Н-В ГОСТ 5949-2018, вес- 300кг.*

 *Круг 12-h11 ГОСТ 7417-75/12Х18Н9Т-Н-В ГОСТ 5949-2018, вес- 300кг.*

 *Круг 15-h11 ГОСТ 7417-75/12Х18Н9Т-Н-В ГОСТ 5949-2018, вес- 300кг.*

 *Круг 19-h11 ГОСТ 7417-75/12Х18Н9Т-Н-В ГОСТ 5949-2018, вес- 300кг.*

 *Круг 30-h11 ГОСТ 7417-75/12Х18Н9Т-Н-В ГОСТ 5949-2018, вес- 300кг.*

 *Круг 40-h11 ГОСТ 7417-75/12Х18Н9Т-Н-В ГОСТ 5949-2018, вес- 300кг.*

 *Круг 5-h11 ГОСТ 7417-75/12Х18Н10Т-Н-В ГОСТ 5949-2018, вес- 300кг.*

*Круг 12-h11 ГОСТ 7417-75/12Х18Н10Т-Н-В ГОСТ 5949-2018, вес- 300кг.*

*Толеранс ± 10%.*

**7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):** *нет.[[1]](#footnote-1)*

**8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару:**[[2]](#footnote-2)*В соответствии с техническим заданием. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.*

**9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):** *не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.[[3]](#footnote-3)*

**10. Требования к упаковке:** *Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.*

**11. Прочие дополнительные требования к товару:** *Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должен иметь дефектов.*

*выпуск не ранее 2022 г.*

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник ОМТСиК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Скороходова

 *(подпись, расшифровка подписи)*

СОГЛАСОВАНО: Руководитель проекта[[4]](#footnote-4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Жусупов

 *(подпись, расшифровка подписи)*

1. В случае необходимости указываются требования. [↑](#footnote-ref-1)
2. Требования должны быть измеряемыми и выражаться в числовых значениях и / или в виде безальтернативных показателей (да / нет, наличие / отсутствие) [↑](#footnote-ref-2)
3. Если установлено требование по проведению пуско-наладки, то с момента подписания акта ввода в эксплуатацию. [↑](#footnote-ref-3)
4. Для закупок, проводимых в рамках ГОЗ и иных проектов отделом 915 [↑](#footnote-ref-4)