**Приложение №2 к документации о закупке**

**«Утверждаю»**

Заместитель 1ЗГД (ИД) по МТО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Смуров Д.В.

11.2022

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку товара**

**1. Предмет закупки:**  *Поставка товара: Прокат тонколистовой из углеродистой стали*

**2. Место и условия поставки товара:** *Поставить по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.*

*Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц*

**3. Срок поставки товара:** *до 17 февраля 2023 года.*

**4. Требования о включенных в цену поставляемого товара расходах:** *В общую сумму договора должны быть включены все расходы. в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.*

**5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):** *Закупаемая продукция должна соответствовать требованиям безопасности, надежности и экологичности.*

*Категория качества «ОТК», подтвержденная паспортом (сертификатом) качества завода-изготовителя (поставщика) ГОСТ 19903-2015/ ГОСТ19904-90/ ГОСТ 16523-97.*

**6. Требования по комплекту поставки:**

*1 комплект, в том числе:*

*3 штуки Лист Б-ПН-О-0,5х1250х2500 ГОСТ 19904-90/К270В-4-IV ГОСТ 16523-97 вес-38кг.*

*3 штуки Лист Б-ПН-О-1,0х1250х2500 ГОСТ 19904-90/К270В-4-IV ГОСТ 16523-97 вес-75кг.*

*3 штуки Лист Б-ПН-О-1,5х1250х2500 ГОСТ 19903-2015/К270В-4-IV ГОСТ 16523-97 вес-110кг.*

*2 штуки Лист Б-ПН-О-2,0х1250х2500 ГОСТ 19903-2015/К270В-4-IV ГОСТ 16523-97 вес-100кг.*

*68 штук Лист Б-ПН-О-1,5х1250х2500 ГОСТ 19903-2015/К350В-4-IV ГОСТ 16523-97 вес-2500кг.*

*14 штук Лист Б-ПН-О-2,0х1250х2500 ГОСТ 19903-2015/К350В-4-IV ГОСТ 16523-97 вес -700кг.*

*27 штук Лист Б-ПН-О-3,0х1250х2500 ГОСТ 19903-2015/К350В-4-IV ГОСТ 16523-97 вес -2000кг.*

*34 штуки Лист Б-ПН-О-2,0х1500х3000 ГОСТ 19903-2015/ОК370В-4-IV ГОСТ 16523-97 или допустима замена на 40 штук Лист Б-ПН-О-2,0х1250х3000 ГОСТ 19903-2015/ОК370В-4-IV ГОСТ 16523-97 вес -2500кг.*

*4 штуки Лист Б-ПН-О-3,00х1250х2500 ГОСТ 19903-2015/ОК370В-4-IV ГОСТ 16523-97 или допустима замена на 3 штуки Лист Б-ПН-О-3,00х1500х3000 ГОСТ 19903-2015/ОК370В-4-IV ГОСТ 16523-97 вес -300кг.*

*Допустима замена проката тонколистового ГОСТ 19903-2015 на ГОСТ 19904-90.*

*Толеранс ± 10%.*

**7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):** *нет.[[1]](#footnote-1)*

**8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару:**[[2]](#footnote-2)*В соответствии с техническим заданием. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.*

**9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):** *не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.[[3]](#footnote-3)*

**10. Требования к упаковке:** *Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.*

**11. Прочие дополнительные требования к товару:** *Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должен иметь дефектов.*

*выпуск не ранее 2022 г.*

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник ОМТСиК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Скороходова

 *(подпись, расшифровка подписи)*

СОГЛАСОВАНО: Руководитель проекта[[4]](#footnote-4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Жусупов

 *(подпись, расшифровка подписи)*

1. В случае необходимости указываются требования. [↑](#footnote-ref-1)
2. Требования должны быть измеряемыми и выражаться в числовых значениях и / или в виде безальтернативных показателей (да / нет, наличие / отсутствие) [↑](#footnote-ref-2)
3. Если установлено требование по проведению пуско-наладки, то с момента подписания акта ввода в эксплуатацию. [↑](#footnote-ref-3)
4. Для закупок, проводимых в рамках ГОЗ и иных проектов отделом 915 [↑](#footnote-ref-4)