**Приложение №2 к документации о закупке**

**«Утверждаю»**

Директор по МТО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. В. Смуров

18.05.2023 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку товара**

**1. Предмет закупки:**  *Поставка товара: Чемодан-контейнер.*

**2. Место и условия поставки товара:** *Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.*

*Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.*

**3. Срок поставки товара:** *до 30.11.2023.*

**4. Требования о включенных в цену поставляемого товара расходах:** *В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства***.**

**5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):** *Закупаемая продукция должна соответствовать требованиям безопасности, надежности и экологичности.[[1]](#footnote-1)*

|  |  |
| --- | --- |
| Глубина корпуса, см | 15,5 |
| Цвет | Green |
| Глубина крышки, см | 5 |
| Вес, кг | 4,64 |
| Объем, л | 35,5 |
| Колеса | нет |
| Степень защиты | IP67 |
| Материал | полипропилен |
| Плавучесть, кг | 24,7 |
| Диапазон рабочих температур, 0С | От – 330С до +900С |
| Внутренние размеры, см | 48,0х37,0 х20,5 |
| Внешние размеры, см | 52, х 43,5х 23,0 |

**6. Требования по комплекту поставки:**

*Чемодан-контейнер транспортный защитный, модель 4820.G в количестве 19 шт.*

*6.1 Перечень необходимой сопроводительной документации :*

**7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):** *нет.[[2]](#footnote-2)*

**8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару:**[[3]](#footnote-3)*В соответствии с техническим заданием. Закупаемая продукция должна соответствовать требованиям безопасности, надежности и экологичности.*

**9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):** *не менее 6 месяцев с момента получения Товара Заказчиком, согласно гарантийного талона.*

**10. Требования к упаковке:** *Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.*

**11. Прочие дополнительные требования к товару:** *Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должен иметь дефектов.*

*выпуск не ранее 2023 г.*

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела материально-технического снабжения и комплектации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т. В. Скороходова

*(подпись, расшифровка подписи)*

СОГЛАСОВАНО: Руководитель проекта[[4]](#footnote-4)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. В. Жусупов

*(подпись, расшифровка подписи)*

1. Указываются показатели, характеристики, свойства, имеющие практическую ценность и могут включать в себя технические, функциональные (потребительские), качественные, количественные, эксплуатационные и иные характеристики. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае необходимости указываются требования. [↑](#footnote-ref-2)
3. Требования должны быть измеряемыми и выражаться в числовых значениях и / или в виде безальтернативных показателей (да / нет, наличие / отсутствие) [↑](#footnote-ref-3)
4. Для закупок, проводимых в рамках ГОЗ и иных проектов отделом 915 [↑](#footnote-ref-4)