**Приложение №2 к документации о закупке**

**«Утверждаю»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку товара**

**1. Предмет закупки:**  *Поставка товара: Комплект фотоаппаратуры.*

**2. Место и условия поставки товара:** *Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.*

*Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц*.

**3. Срок поставки товара:** *до 08.09.2023.*

**4. Требования о включенных в цену поставляемого товара расходах:** *В общую сумму Договора включены все расходы, в том числе: стоимость Товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, а также уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.*

**5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):**

*1. Фотокамера*

Разрешение матрицы - 24.2 Мп

Тип матрицы - CMOS Exmor R

Размер матрицы - 36x24 мм

Кроп-фактор - 1

Диапазон ISO - 100-204800

Система очистки матрицы от пыли - Да

Максимальное разрешение записи видео - 3840x2160

Максимальная частота кадров видео - 120 кадр/сек

Стабилизатор изображения - оптический

*2. Объектив №1*

Байонет – совместимый с фотокамерой входящей в комплект

Фокусное расстояние - 24-70 мм

Максимальная диафрагма - f/2.8

Совместим с полнокадровыми фотоаппаратами - Да

*3. Объектив №2*

Байонет – совместимый с фотокамерой входящей в комплект

Фокусное расстояние - 70-300 мм

Максимальная диафрагма - f/4.5

Совместим с полнокадровыми фотоаппаратами - Да

Встроенный стабилизатор изображения с двумя режимами работы

*4. Карта памяти*

Совместимая с фотокамерой входящей в комплект

Объём - 256 ГБ

Class 10, UHS Class 1

*5. Дополнительный аккумулятор для фотокамеры 2 шт.*

Совместимый с фотокамерой входящей в комплект

*6. Светофильтр для объектива №1*

Защита от UV излучения

Совместимый с объективом 1

*7. Светофильтр для объектива №2*

Защита от UV излучения

Совместимый с объективом 2

*8. Зарядное устройство для аккумуляторов*

Должно подходить для аккумуляторов входящих в комплект

Питание от сети 220 В.

**6. Требования по комплекту поставки: 1 комплект в составе:**

*1. Фотокамера – 1 шт.*

*2. Объектив №1 – 1 шт.*

*3. Объектив №2 – 1 шт.*

*4. Карта памяти – 1 шт.*

*5. Дополнительный аккумулятор для фотокамеры - 2 шт.*

*6. Светофильтр для объектива №1 – 1 шт.*

*7. Светофильтр для объектива №2 – 1 шт.*

*8. Зарядное устройство для аккумуляторов – 1 шт.*

**7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):** *нет.[[1]](#footnote-1)*

**8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару:**[[2]](#footnote-2)*закупаемая продукция должна соответствовать требованиям безопасности, надежности и экологичности.*

**9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):** *гарантийный срок должен быть согласно данным производителя.[[3]](#footnote-3)*

**10. Требования к упаковке:** *Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.*

**11. Прочие дополнительные требования к товару:** *Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должен иметь дефектов.*

*Выпуск не ранее 2021г.*

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела ПДИТР и ТЗИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И. С. Печурин

*(подпись, расшифровка подписи)*

СОГЛАСОВАНО: Руководитель проекта[[4]](#footnote-4)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(подпись, расшифровка подписи)*

1. В случае необходимости указываются требования. [↑](#footnote-ref-1)
2. Требования должны быть измеряемыми и выражаться в числовых значениях и / или в виде безальтернативных показателей (да / нет, наличие / отсутствие) [↑](#footnote-ref-2)
3. Если установлено требование по проведению пуско-наладки, то с момента подписания акта ввода в эксплуатацию. [↑](#footnote-ref-3)
4. Для закупок, проводимых в рамках ГОЗ и иных проектов отделом 915 [↑](#footnote-ref-4)