**Приложение №2 к документации о закупке**

**«Утверждаю»**

Директор по МТО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. В. Смуров

10.10.2023

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку товара**

**1. Предмет закупки:**  *Поставка товара: Антистатическая спецодежда*

**2. Место и условия поставки товара:** *Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.*

*Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.*

**3. Срок поставки товара:** *до 31.03.2024г.*

**4. Требования о включенных в цену поставляемого товара расходах:** *В общую сумму Договора включены все расходы, в том числе: стоимость Товара, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, а также уплата налогов, сборов и других обязательных платежей.*

**5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):** *[[1]](#footnote-1)*

*Поставленный Товар должен соответствовать размерам, техническому описанию, указанному в техническом задании. Должна быть маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме и в сроки, указанные в данной закупочной документации. Возможность замены размеров спецодежды при необходимости.*

*Поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а именно:*

* *Копия сертификата соответствия ГОСТ IEC 61340-5-1-2019 и ГОСТ Р 53734.5.6-2021 на продукцию в антистатическом (ESD)-исполнении;*
* *Копия Области аккредитации аккредитованной в РосАккредитации  испытательной лаборатории с указанием стандартов ГОСТ Р 53734/ ГОСТ IEC 61340, на основании протокола испытаний которой выдан сертификат соответствия ГОСТ IEC 61340-5-1-2019 и ГОСТ Р 53734.5.6-2021 на продукцию в антистатическом (ESD) – исполнении.*

**6. Требования по комплекту поставки:**  *см. Приложение 1.*

**7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):** *нет.[[2]](#footnote-2)*

**8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару:**[[3]](#footnote-3)*гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.*

**9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):** *На товар устанавливается гарантийный срок, не менее 12 (двенадцати) месяцев, который исчисляется с даты подписания соответствующих товарных накладных. По своему качеству товар должен соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза “О безопасности средств индивидуальной защиты”.*

**10. Требования к упаковке:** *Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.*

**11. Прочие дополнительные требования к товару:** *должен быть нанесен фирменный логотип на спецодежду (КБ Луч), см. Приложение 2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должно иметь дефектов. Выпуск не ранее 2023г.*

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела 915

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т. В. Скороходова

 *(подпись, расшифровка подписи)*

***Приложение 1***

***Раздел 1***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование  | размер | рост | Итого, шт. |
| Антистатический халат мужской, длинный рукав, наличие боковых и нагрудных карманов (рассеивающий статический заряд), цвет синий | 48 | 164-170 | 2 |
| 176-182 | 2 |
| 50 | 170-176 | 1 |
| 176-182 | 2 |
| 182-188 | 1 |
| 52 | 164-170 | 1 |
| 182-188 | 1 |
| 54 | 164-170 | 1 |
| 176-182 | 3 |
| 182-188 | 1 |
| 188-194 | 2 |
| 56 | 188-194 | 1 |
| 176-182 | 2 |
| 58 | 182-188 | 2 |
| 64 | 182-188 | 1 |
| Антистатический халат женский, длинный рукав, наличие боковых и нагрудных карманов (рассеивающий статический заряд), цвет белый | 42 | 164-170 | 1 |
| 44 | 158-164 | 3 |
| 164-170 | 2 |
| 46 | 152-158 | 3 |
| 158-164 | 6 |
| 164-170 | 7 |
| 48 | 158-164 | 1 |
| 164-170 | 3 |
| 170-176 | 2 |
| 50 | 158-164 | 4 |
| 164-170 | 6 |
| 170-176 | 6 |
| 52 | 152-158 | 1 |
| 158-164 | 2 |
| 164-170 | 6 |
| 170-176 | 5 |
| 54 | 158-164 | 5 |
| 164-170 | 2 |
| 170-176 | 4 |
| 56 | 152-158 | 1 |
| 158-164 | 2 |
| 164-170 | 3 |
| 170-176 | 2 |
| 58 | 158-164 | 2 |
| 170-176 | 1 |
| 60 | 158-164 | 2 |
| 164-170 | 1 |
| 62 | 164-170 | 1 |
| 72 | 164-170 | 1 |
| Антистатический халат мужской, длинный рукав, наличие боковых и нагрудных карманов (рассеивающий статический заряд), цвет белый | 46 | 170-176 | 2 |
| 48 | 164-170 | 1 |
| 170-176 | 2 |
| 50 | 164-170 | 1 |
| 170-176 | 4 |
| 176-182 | 1 |
| 52 | 158-164 | 1 |
| 170-176 | 1 |
| 182-188 | 2 |
| 54 | 170-176 | 2 |
| 176-182 | 2 |
| 182-188 | 1 |
| 56 | 176-182 | 1 |
| 60 | 176-182 | 1 |
| Антистатический халат мужской укороченный, длинный рукав, наличие боковых и нагрудных карманов (рассеивающий статический заряд), цвет белый | 48 | 158-164 | 1 |
| 164-170 | 1 |
| 170-176 | 3 |
| 176-182 | 2 |
| 50 | 170-176 | 7 |
| 176-182 | 3 |
| 52 | 170-176 | 3 |
| 176-182 | 4 |
| 188-194 | 1 |
| 54 | 170-176 | 3 |
| 176-182 | 6 |
| 182-188 | 2 |
| 188-194 | 1 |
| 56 | 170-176 | 3 |
| 176-182 | 6 |
| 188-194 | 3 |
| Антистатический халат женский укороченный, длинный рукав, наличие боковых и нагрудных карманов (рассеивающий статический заряд), цвет белый | 44 | 158-164 | 6 |
| 46 | 158-164 | 6 |
| 164-170 | 2 |
| 170-176 | 1 |
| 48 | 158-164 | 4 |
| 164-170 | 3 |
| 50 | 164-170 | 2 |
| 52 | 170-176 | 2 |
| 54 | 164-170 | 2 |
| 58 | 158-164 | 3 |
| 170-176 | 1 |
| Антистатический халат мужской укороченный, длинный рукав, наличие боковых и нагрудных карманов (рассеивающий статический заряд), цвет синий | 50 | 170-176 | 2 |
| 56 | 176-182 | 3 |

***Приложение 2***



1. Указываются показатели, характеристики, свойства, имеющие практическую ценность и могут включать в себя технические, функциональные (потребительские), качественные, количественные, эксплуатационные и иные характеристики. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае необходимости указываются требования. [↑](#footnote-ref-2)
3. Требования должны быть измеряемыми и выражаться в числовых значениях и / или в виде безальтернативных показателей (да / нет, наличие / отсутствие) [↑](#footnote-ref-3)