СООБЩЕНИЕ от 21.09.2026 № СЗ-2248

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР поставка товара 
Окрасочно-сушильная камера.

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара окрасочно-сушильная камера, в установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч». Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости на поставку товара окрасочно-сушильная камера, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 28 сентября 2026 года.

Приложения:

1. проект технического задания;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)
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/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

А.В. Бакарева
тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24
Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности от 21.09.2026 № СЗ-2248
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

             на поставку товара: Окрасочно-сушильная камера 
1. Предмет закупки:

Поставка товара: Окрасочно-сушильная камера 

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку и сборку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до ________________.

   Допускается досрочная поставка товара по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах: 

   В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, расходы на гарантийное обслуживание, выполнение сборки и монтажа, пуско-наладки, испытаний, сдачи в эксплуатацию, обучение технического персонала Заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): Окрасочно-сушильная камера (ОСК) должна отвечать следующим техническим характеристикам и потребительским свойствам:

5.1 Потребительские свойства (не хуже): 

ОСК применяется для нанесения и сушки жидких ЛКМ и должна обеспечивать:

- предохранение пространства помещения, в котором расположена камера от влияния процессов, происходящих внутри рабочего объёма камеры;

- принудительную циркуляцию воздуха и равномерный прогрев по всему рабочему объёму камеры;

- фильтрацию приточного воздуха, поступающего через потолочный фильтр, степень фильтрации не хуже F5 (EU5);

- фильтрацию воздуха, отводимого из камеры через вытяжной фильтр, степень очистки не хуже F3 (EU3);

- установку и регулировку температуры;

- нагрев и поддержание температуры  внутри сушильной камеры в автоматическом режиме;

- цифровую индикацию текущей и заданной температуры;

- диапазон рабочих температур в режиме нанесения ЛКМ от плюс 18 °C до  плюс 20 °C;
- диапазон рабочих температур в режиме сушки от плюс 20 °C до  плюс 80 °C;
- неравномерность температуры по объёму камеры в установившемся режиме не хуже: ± 5°С.

ОСК должна быть оборудована автоматической системой пожаротушения.

5.2 Технические характеристики (не хуже):

Тип оборудования: ОСК тупикового типа (1 ворота) с боковой вытяжкой;

Размещение оборудования: в помещении, непосредственно на пол помещения;

Материал стен и потолка ОСК: сэндвич-панели (мин/вата базальт, не горючая) толщина не менее 60мм;

Система освещения рабочей зоны ОСК: комплект 4-х ламповых светодиодных светильников во взрывозащищённом исполнении;

Количество светильников: не менее 10 из них верхние угловые (45°) – 6 штук, боковые вертикальные – 4 штуки;

Совокупная мощность освещения: не менее 800 Вт;

Ворота распашные остеклённые 3-х створчатые 2700×2700 мм;

Отопительно-вентиляционная установка (ОВУ) ОСК: ОВУ типа ГВГ180ГВК с 

электрическим блоком нагрева и комплектом оборудования для организации системы вентиляции в атмосферу и подключения к ней ОСК;
Тип теплообменника теплового блока ОВУ: блок ТЭН;

Мощность теплового блока: 30 кВт;

Производительность ОВУ: не менее 18000 м³/час

Исполнение двигателей ОВУ: взрывозащищённое;

Количество двигателей: 2 шт.;

Мощность двигателей: по 5,5 кВт каждого;

Расположение агрегатов ОВУ относительно въездных ворот: сзади;

Система управления режимами работы ОСК: пульт, тип панели управления аналоговый;

Основные функции: 

- окраска (t°)

- испарение (t° + время)

- сушка (t° + время)

- продув (t° + время);

Функции защиты и безопасности:

- защита от перегрева – автомат

- аварийная кнопка «СТОП» – ручная 

- управление аварийной остановкой агрегатной группы, воздушной магистралью при наличии газоанализатора – автомат;

Габаритные размеры ОСК с учетом вентиляционных каналов и агрегатов 

(Д×Ш×В): не более 5450×4820×3460 мм;

Размеры рабочей камеры ОСК (Д×Ш×В): не менее 4000×4000×2900 мм;

Совокупная мощность оборудования: не более 45 кВт;

Напряжение питающей сети: 380 В;

Частота питающей сети 50 Гц.

6. Требования по комплекту поставки:

   Окрасочно-сушильная камера, отвечающая техническим характеристикам и потребительским свойствам, установленным в разделе 5 настоящего Технического 

задания – 1 комплект, в составе (состав одного комплекта):
1. Корпус камеры в соответствии с требованиями ТЗ;

2. Система освещения камеры в соответствии с требованиями ТЗ;

3. Ворота въездные в соответствии с требованиями ТЗ;

3. Отопительно-вентиляционная установка в соответствии с требованиями ТЗ;

4. Система управления режимами работы окрасочно-сушильной камеры в соответствии с требованиями ТЗ;

5. Автоматическая порошковая система пожаротушения совместимая с системой управления «Орион»;

6. Руководство по эксплуатации

7. Требования к проведению пусконаладочных работ

    Поставщик должен обеспечить проведение полного объема пуско-наладочных работ на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования), собственными силами или с привлечением третьих лиц и включающих в себя:

- Сборку и монтаж оборудования;

- Сборку и монтаж системы вентиляции в атмосферу с проведением всех сопутствующих работ и подключением к системе вентиляции запускаемого оборудования;

- Настройку оборудования;

- Испытания оборудования; 

- Обучение и инструктаж технического персонала Заказчика;

- Ввод поставляемого оборудования в эксплуатацию;

- Оформление акта ввода оборудования в эксплуатацию.  

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

   Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. 

   Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

   Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

   Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком в течение всего гарантийного срока.

   Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

10. Требования к упаковке:

   Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

   Дата выпуска Товара – не ранее 2025 года.

Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 21.09.2026 № СЗ-2248
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 21.09.2026                          № СЗ-2248 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
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_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)
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